| Wartość kosztorysowa | 0,00
| Słownie: PLN

Kosztorys nr 6
Obiekt | Instalacja c.o. w budynku GOK
Budowa | 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Inwestor | Gmina Świeszyno

Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu | 0%
Koszty pośrednie | 0%
Zysk | 0%

Sporządził | Aktualizacja : mgr inż Stanisław Rogalski
Świeszyno marzec 2012 r.

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Przedmiar robót
Instalacja c.o. w budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
|  | 1. Roboty demontażowe |  |
1 | KNNR 8 0422/01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5m2 | kpl | 28,000
2 | KNNR 8 0410/02 | Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 20mm o połączeniach spawanych na ścianie | m | 120,000
|  | 2. Instalacja centralnego ogrzewania |  |
|  | 2.1. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa |  |
3 | KNNR 4 0405/06 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  |
|  | (1,5 + 0,30) * 2 | m | 3,600
|  | razem | m | 3,600
4 | KNNR 4 0405/05 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  |
|  | (8,80 + 5,0 + 16,5 + 2,3 + 3,0 + 6,0 + 5,30 + 16,5 + 1,5 + 2,4 + 5,0 + 9,8 + 12,0 + 3,50) * 2 | m | 195,200
|  | 3,20 * 2 | m | 6,400
|  | razem | m | 201,600
5 | KNNR 4 0405/04 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  |
|  | (10,50 + 3,40 + 8,0 + 4,50 + 12,0 + 2,0) * 2 | m | 80,800
|  | razem | m | 80,800
6 | KNNR 4 0405/03 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  |
|  | (4,50 + 1,80 + 5,40 + 1,0 + 2,0 + 8,20 + 2,60 + 5,50 + 0,8 + 1,0 + 0,6 + 0,50 + 6,30 + 3,50 + 3,20) * 2 | m | 93,800
|  | razem | m | 93,800
7 | Kalkulacja indywidualna | S 219 1400/01 Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr. nom. 50 mm |  |
|  | (11 + 3) * 0,30 | m | 4,200
|  | razem | m | 4,200
8 | KNNR 4 0429/04 | Rury przyłączne miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm do grzejników | kpl | 34,000
9 | KNNR 4 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600 mm | szt | 10,000
10 | KNNR 4 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm | szt | 6,000
11 | KNNR 4 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm | szt | 8,000
12 | KNNR 4 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm | szt | 3,000
13 | KNNR 4 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm | szt | 3,000
14 | KNNR 4 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm | szt | 3,000
15 | KNNR 4 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm | szt | 1,000
16 | KNNR 4 0412/01 | Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm termostatyczne | szt | 34,000
17 | KNNR 4 0412/06 | Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm typ SYR ( lub analogiczne) | szt | 4,000
18 | KNNR 4 0411/01 | Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych | szt | 34,000
19 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ ( lub analogiczne) | m | 379,800
|  | 2.2. Roboty budowlane |  |
20 | KNR 4-01 0333/09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 11,000
21 | KNR 4-01 0210/01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego |  |
|  | 379,8 / 2 | m | 189,900
|  | razem | m | 189,900
22 | KNR 4-01 0208/02 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm | szt | 3,000
23 | KNR 4-01 0207/01 | Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem |  |
|  | 379,8 / 2 | m | 189,900
|  | razem | m | 189,900

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Kosztorys
Instalacja c.o. w budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
| 1. Roboty demontażowe |  |  |  |
1 | KNNR 8 0422/01 - Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5m2 | kpl | 28,000 | 0,00 |
2 | KNNR 8 0410/02 - Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 20mm o połączeniach spawanych na ścianie | m | 120,000 | 0,00 |
| 2. Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 2.1. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa |  |  |  |
3 | KNNR 4 0405/06 - Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 3,600 | 0,00 |
4 | KNNR 4 0405/05 - Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 201,600 | 0,00 |
5 | KNNR 4 0405/04 - Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 80,800 | 0,00 |
6 | KNNR 4 0405/03 - Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 93,800 | 0,00 |
7 | Kalkulacja indywidualna - S 219 1400/01 Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr. nom. 50 mm | m | 4,200 | 0,00 |
8 | KNNR 4 0429/04 - Rury przyłączne miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm do grzejników | kpl | 34,000 | 0,00 |
9 | KNNR 4 0418/07 - Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600 mm | szt | 10,000 | 0,00 |
10 | KNNR 4 0418/07 - Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm | szt | 6,000 | 0,00 |
11 | KNNR 4 0418/07 - Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm | szt | 8,000 | 0,00 |
12 | KNNR 4 0418/07 - Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm | szt | 3,000 | 0,00 |
13 | KNNR 4 0418/07 - Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm | szt | 3,000 | 0,00 |
14 | KNNR 4 0418/07 - Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm | szt | 3,000 | 0,00 |
15 | KNNR 4 0418/07 - Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm | szt | 1,000 | 0,00 |
16 | KNNR 4 0412/01 - Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm termostatyczne | szt | 34,000 | 0,00 |
17 | KNNR 4 0412/06 - Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm typ SYR ( lub analogiczne) | szt | 4,000 | 0,00 |
18 | KNNR 4 0411/01 - Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych | szt | 34,000 | 0,00 |
19 | KNR 0-34 0101/03 - Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ ( lub analogiczne) | m | 379,800 | 0,00 |
| 2.2. Roboty budowlane |  |  |  |
20 | KNR 4-01 0333/09 - Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 11,000 | 0,00 |
21 | KNR 4-01 0210/01 - Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 189,900 | 0,00 |
22 | KNR 4-01 0208/02 - Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm | szt | 3,000 | 0,00 |
23 | KNR 4-01 0207/01 - Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem | m | 189,900 | 0,00 |
| Razem |  |  |  | 0,00

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Tabela elementów
Instalacja c.o. w budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Opis robót | Wartość
1. | Roboty demontażowe |
2. | Instalacja centralnego ogrzewania |
2.1. | Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa |
2.2. | Roboty budowlane |
| Razem |