| Wartość kosztorysowa | 0,00
| Słownie: PLN

Kosztorys nr 9
Obiekt | Termomodernizacja budynku GOK
Budowa | 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Inwestor | Gmina Świeszyno

Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu | 0%
Koszty pośrednie | 0%
Zysk | 0%

Sporządził | Aktualizacja : mgr inż Stanisław Rogalski
Świeszyno marzec 2012 r.

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Przedmiar robót
Termomodernizacja budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
|  | 1. Docieplenie ścian fundamentowych |  |
1 | KNR 4-01 0212/01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm |  |
|  | (34,10 + 13,35 + 34,10 - 10,74) * 0,10 * 1,0 | m3 | 7,081
|  | razem | m3 | 7,081
2 | KNR 4-01 0102/03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV |  |
|  | (34,10 + 13,35 + 34,10 - 10,74) * 1,0 * 0,80 | m3 | 56,648
|  | razem | m3 | 56,648
3 | KNR 0-23 2612/01 | Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub analogiczna technologia przez przyklejenie płyt styropianowych ( na głębokość 80 cm) |  |
|  | (34,10 + 13,35 + 34,10 - 10,74) * 1,0 * 0,80 | m2 | 56,648
|  | razem | m2 | 56,648
4 | KNR 0-23 2612/06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER lub analogiczna technologia | m2 | 56,650
5 | KNR 2-02 0603/09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 56,650
6 | KNR 2-02 0603/10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą | m2 | 56,650
7 | KNR 4-01 0105/02 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III |  |
|  | 56,65 - 56,65 * 0,10 | m3 | 50,985
|  | razem | m3 | 50,985
|  | 2. Termomodernizacja ścian |  |
8 | KNR 4-01 0535/06 | Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku |  |
|  | 4 * 6,20 | m | 24,800
|  | razem | m | 24,800
9 | KNR 4-01 0535/08 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku |  |
|  | 1,15 * 0,31 * 7 + 1,55 * 0,31 * 3 + 1,10 * 0,31 * 5 | m2 | 5,642
|  | 1,15 * 0,31 * 3 + 0,85 * 0,31 * 7 + 1,25 * 0,31 * 1 + 1,35 * 0,31 * 2 | m2 | 4,139
|  | 1,15 * 0,31 * 2 + 0,85 * 0,31 | m2 | 0,977
|  | razem | m2 | 10,758
10 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż daszka nad wejściem | kpl | 1,000
11 | KNR 4-03 1139/08 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym |  |
|  | 6,20 * 3 + 4,30 | m | 22,900
|  | razem | m | 22,900
12 | KNR 4-01 0535/08 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku |  |
|  | 0,75 * 13,60 * 2 + 0,70 * 13,60 * 2 | m2 | 39,440
|  | razem | m2 | 39,440
13 | KNR 4-01 0354/07 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2 |  |
|  | 7 + 3 + 1 | szt | 11,000
|  | razem | szt | 11,000
14 | KNR 4-01 0354/08 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 |  |
|  | 1,50 * 2,0 * 3 | m2 | 9,000
|  | razem | m2 | 9,000
15 | KNR 2-02 1213/03 | Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4m - demontaż R=0,3 |  |
|  | 5,0 + 2,0 | m | 7,000
|  | razem | m | 7,000
16 | KNR 4-01 0701/02 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej |  |
|  | 1,50 + 0,80 + 0,60 + 1,20 | m2 | 4,100
|  | razem | m2 | 4,100
17 | KNR 4-01 0701/06 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej ( cokół) |  |
|  | cokół (13,35 + 34,10 + 13,35 + 12,87 + 10,5) * 0,40 | m2 | 33,668
|  | razem | m2 | 33,668
18 | KNR 4-01 0726/02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów | m2 | 4,100
19 | KNR 4-01 0702/04 | Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |  |
|  | (1,40 + 1,10 + 1,40) * 7 | m | 27,300
|  | (2,0 + 1,50 + 2,0) * 3 + (2,10 + 1,05 + 2,10) * 5 | m | 42,750
|  | (1,40 + 1,10 + 1,40) * 3 + (1,40 + 1,60 + 1,40) * 1 | m | 16,100
|  | (1,10 + 0,80 + 1,10) * 7 + (1,40 + 1,20 + 1,40) * 1 | m | 25,000
|  | (1,70 + 1,30 + 1,70) * 2 + (1,40 + 1,10 + 1,40) * 2 | m | 17,200
|  | (1,20 + 0,80 + 1,20) * 1 | m | 3,200
|  | razem | m | 131,550
20 | KNR K-07 0101/01 | Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji (system weber SD010) lub analogiczna technologia |  |
|  | elewacja zachodnia 13,35 * (6,80 + 7,30) * 0,50 | m2 | 94,118
|  | - 1,10 * 1,40 * 7 | m2 | -10,780
|  | elewacja wschodnia 13,35 * (6,80 + 7,30) * 0,50 | m2 | 94,118
|  | - (0,80 * 1,10 * 7 + 1,0 * 2,0) | m2 | -8,160
|  | elewacja południowa 13,28 * 6,50 + 15,63 * 4,30 + 5,20 * 6,50 | m2 | 187,329
|  | - (1,50 * 2,0 * 3 + 1,05 * 2,10 * 5 + 1,10 * 1,40 * 3 + 1,60 * 1,40 + 1,60 * 2,10) | m2 | -30,245
|  | elewacja północna 5,20 * 6,50 + 7,67 * 4,30 + 10,74 + 4,30 + 2,04 * (4,90 + 4,30) * 0,5 * 2 + 10,50 * 6,50 | m2 | 168,839
|  | - (1,20 * 1,40 + 1,30 * 1,70 * 2 + 1,10 * 1,40 * 2 + 0,80 * 1,20 + 1,50 * 1,50 * 4 + 1,0 * 2,0 + 1,40 * 2,20) | m2 | -24,220
|  | ściany ponad dachem cz. niskiej 13,35 * (2,60 + 3,5) * 0,50 * 2 | m2 | 81,435
|  | razem | m2 | 552,434
21 | NNRNKB 7 1134/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych lub analogiczna technologia | m2 | 552,440
22 | KNR K-07 0102/01 | Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm na ścianach (system weber SD010) lub analogiczna technologia |  |
|  | 552,44 | m2 | 552,440
|  | cokół - (34,10 + 13,35 + 34,10 + 13,35 + 2,04 * 2 - 1,4 - 1,0 - 1,6 - 0,9) * 0,30 | m2 | -28,224
|  | razem | m2 | 524,216
23 | KNR K-07 0104/03 | Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych (system weber SD010) lub analogiczna technologia za pomocą dybli plastykowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu | m2 | 524,220
24 | KNR K-07 0108/01 | Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) lub analogiczna technologia | m2 | 524,220
25 | KNR K-07 0108/07 | Wykonanie warstwy zbrojącej (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) lub analogiczna technologia - dodatkowa warstwa siatki |  |
|  | (34,10 + 13,35 + 34,10 + 13,35 + 2,04 * 2 - 1,40 - 1,0 - 1,60 - 0,90) * 2 | m2 | 188,160
|  | razem | m2 | 188,160
26 | KNR K-07 0106/04 | Montaż listew startowych do podłoża z betonu (systemy weber SD010 oraz weber SD030) lub analogiczna technologia |  |
|  | 34,10 + 13,35 + 34,10 + 13,35 + 2,04 * 2 - 1,40 - 1,0 - 1,60 - 0,90 | m | 94,080
|  | razem | m | 94,080
27 | KNR 5-08 0107/01 | Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 22,900
28 | KNR 5-08 0607/02 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z prętów o średnicy 10mm na podłożu ceglanym z kuciem ręcznym | m | 22,900
29 | KNR 5-08 0619/06 | Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej | szt | 3,000
30 | KNR K-07 0102/05 | Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30cm (system weber SD010) lub analogiczna technologia |  |
|  | 131,55 * 0,27 + 1,50 * 3 * 4 * 0,27 | m2 | 40,379
|  | razem | m2 | 40,379
31 | KNR K-07 0108/03 | Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) lub analogiczna technologia | m2 | 40,380
32 | KNR K-07 0106/01 | Ochrona kątownikiem narożników prostych (systemy weber SD010 oraz weber SD030) lub analogiczna technologia |  |
|  | ościeża okienne 131,55 + 1,50 * 3 * 4 | m | 149,550
|  | ościeża drzwiowe 2,0 + 1,0 + 2,0 + 0,90 + 2,0 * 2 + 1,60 + 2,10 * 2 + 1,40 + 2,20 * 2 | m | 21,500
|  | narożniki budynku 7,30 * 4 + 3,50 * 4 + 4,30 * 2 | m | 51,800
|  | razem | m | 222,850
33 | KNR 2-02 0923/04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy |  |
|  | (1,10 * 12 + 1,50 * 3 + 1,05 * 5 + 1,60 + 0,80 * 8 + 1,20 + 1,30 * 2 + 1,50 * 4) * 0,27 | m2 | 11,003
|  | razem | m2 | 11,003
34 | NNRNKB 6 0541/02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm |  |
|  | parapety (1,15 * 12 + 1,55 * 3 + 1,10 * 5 + 1,65 + 0,85 * 8 + 1,25 + 1,35 * 2 + 1,55 * 4) * 0,34 | m2 | 14,467
|  | ogniomury 13,35 * 0,82 * 2 + 13,35 * 0,77 * 2 | m2 | 42,453
|  | szczyty budynku 14,0 * 0,35 * 2 | m2 | 9,800
|  | razem | m2 | 66,720
35 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 32,000
36 | KNR K-07 0110/01 | Wykonanie tynku polimerowo-mineralnego weber TM314 (redis n) i weber TM315 (redis I) o uziarnieniu 2,0mm i fakturze baranek na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) lub analogiczna technologia | m2 | 524,220
37 | KNR K-07 0110/01 | Wykonanie tynku polimerowo-mineralnego weber TM314 (redis n) i weber TM315 (redis I) o uziarnieniu 2,0mm i fakturze baranek na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) - na ościeżach lub analogiczna technologia | m2 | 40,380
38 | KNR K-07 0302/07 | Malowanie dwukrotne tynków fakturowych elewacji o uziarnieniu 2,5mm farbą krzemianową FZ381 lub analogiczna technologia |  |
|  | 524,22 + 40,38 | m2 | 564,600
|  | razem | m2 | 564,600
39 | KNR 0-15 0529/03 | Rury spustowe z PCV o średnicy 10 cm | m | 24,800
40 | KNR K-07 0102/01 | Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm na ścianach (system weber SD010) lub analogiczna technologia ( cokół - wys 30 cm nad teren) |  |
|  | cokół (34,10 + 13,35 + 34,10 + 13,35 + 2,04 * 2 - 1,4 - 1,0 - 1,60 - 0,90) * 0,30 | m2 | 28,224
|  | razem | m2 | 28,224
41 | KNR K-07 0108/01 | Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) lub analogiczna technologia | m2 | 28,220
42 | KNR K-07 0116/01 | Wykonanie tynków mozaikowych weber TD351 (gramaplast) 0,5-1,8mm (system weber SD010) lub analogiczna technologia | m2 | 28,220
43 | KNR K-07 0301/05 | Impregnacja powierzchni fakturowych | m2 | 28,220
44 | KNR 2-02 0925/01 | Osłony okien folią polietylenową |  |
|  | 1,1 * 1,4 * 7 + 1,50 * 2,0 * 3 + 1,05 * 2,10 * 5 + 1,10 * 1,40 * 3 + 1,60 * 1,40 + 0,8 * 1,10 * 7 + 1,20 * 1,40 + 1,30 * 1,70 * 2 + 1,10 * 1,40 * 2 + 0,80 * 1,20 + 1,50 * 1,50 * 4 | m2 | 62,965
|  | razem | m2 | 62,965
45 | Kalkulacja indywidualna | Praca rusztowań - czas pracy rusztowań, Nakład robocizny 2182,15 r-g ( poz. 8,9,11,12,16,19,20,21,22,23,24,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,44) ; skład zespołu roboczego=5 ; współczynnik przestoju= 0,84 | kpl | 1,000
46 | KNR 2-02 1610/01 | Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m |  |
|  | 13,35 * 7,30 * 2 | m2 | 194,910
|  | 5,20 * 7,30 * 2 | m2 | 75,920
|  | 13,28 * 7,30 * 2 | m2 | 193,888
|  | 15,63 * 4,30 * 2 | m2 | 134,418
|  | razem | m2 | 599,136
47 | KNR 2-02 1210/02 | Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 2m2 - kraty z demontażu |  |
|  | 1,10 * 1,40 * 10 + 0,80 * 1,10 | m2 | 16,280
|  | razem | m2 | 16,280
48 | KNR 2-02 1210/03 | Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2 - kraty z demontażu |  |
|  | 1,50 * 2,0 * 3 | m2 | 9,000
|  | razem | m2 | 9,000
49 | KNR 2-02 1213/04 | Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4m - drabiny z demontażu | m | 7,000
50 | Kalkulacja indywidualna | Montaż konstrukcji wsporczej - daszek nad wejściem do biblioteki | kg | 39,000
51 | Kalkulacja indywidualna | Montaż konstrukcji daszku wraz z instalacją pokrycia poliwęglanem komorowym | m2 | 6,100
|  | 3. Opaska wokół budynku |  |
52 | KNR 4-01 0102/02 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III |  |
|  | opaska (34,10 + 13,35 + 34,10 - 10,50 + 2,04 - 1,0 - 1,6) * 0,50 * 0,10 | m3 | 3,525
|  | razem | m3 | 3,525
53 | KNR 2-31 0502/05 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |
|  | (34,10 + 13,35 + 34,10 - 10,50 + 2,04 - 1,0 - 1,6) * 0,50 | m2 | 35,245
|  | razem | m2 | 35,245
54 | KNR 2-31 0407/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |
|  | opaska (34,10 + 13,35 + 34,10 - 10,50 + 2,04 - 1,0 - 1,6) | m | 70,490
|  | razem | m | 70,490
55 | KNNR 1 0504/02 | Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu | m3 | 3,530

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Kosztorys
Termomodernizacja budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
| 1. Docieplenie ścian fundamentowych |  |  |  |
1 | KNR 4-01 0212/01 - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm | m3 | 7,081 | 0,00 |
2 | KNR 4-01 0102/03 - Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV | m3 | 56,648 | 0,00 |
3 | KNR 0-23 2612/01 - Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub analogiczna technologia przez przyklejenie płyt styropianowych ( na głębokość 80 cm) | m2 | 56,648 | 0,00 |
4 | KNR 0-23 2612/06 - Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER lub analogiczna technologia | m2 | 56,650 | 0,00 |
5 | KNR 2-02 0603/09 - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 56,650 | 0,00 |
6 | KNR 2-02 0603/10 - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą | m2 | 56,650 | 0,00 |
7 | KNR 4-01 0105/02 - Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III | m3 | 50,985 | 0,00 |
| 2. Termomodernizacja ścian |  |  |  |
8 | KNR 4-01 0535/06 - Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 24,800 | 0,00 |
9 | KNR 4-01 0535/08 - Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 10,758 | 0,00 |
10 | Kalkulacja indywidualna - Demontaż daszka nad wejściem | kpl | 1,000 | 0,00 |
11 | KNR 4-03 1139/08 - Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym | m | 22,900 | 0,00 |
12 | KNR 4-01 0535/08 - Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 39,440 | 0,00 |
13 | KNR 4-01 0354/07 - Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2 | szt | 11,000 | 0,00 |
14 | KNR 4-01 0354/08 - Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 9,000 | 0,00 |
15 | KNR 2-02 1213/03 - Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4m - demontaż R=0,3 | m | 7,000 | 0,00 |
16 | KNR 4-01 0701/02 - Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 4,100 | 0,00 |
17 | KNR 4-01 0701/06 - Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej ( cokół) | m2 | 33,668 | 0,00 |
18 | KNR 4-01 0726/02 - Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów | m2 | 4,100 | 0,00 |
19 | KNR 4-01 0702/04 - Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej | m | 131,550 | 0,00 |
20 | KNR K-07 0101/01 - Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji (system weber SD010) lub analogiczna technologia | m2 | 552,434 | 0,00 |
21 | NNRNKB 7 1134/02 - Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych lub analogiczna technologia | m2 | 552,440 | 0,00 |
22 | KNR K-07 0102/01 - Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm na ścianach (system weber SD010) lub analogiczna technologia | m2 | 524,216 | 0,00 |
23 | KNR K-07 0104/03 - Mocowanie warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych (system weber SD010) lub analogiczna technologia za pomocą dybli plastykowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu | m2 | 524,220 | 0,00 |
24 | KNR K-07 0108/01 - Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) lub analogiczna technologia | m2 | 524,220 | 0,00 |
25 | KNR K-07 0108/07 - Wykonanie warstwy zbrojącej (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) lub analogiczna technologia - dodatkowa warstwa siatki | m2 | 188,160 | 0,00 |
26 | KNR K-07 0106/04 - Montaż listew startowych do podłoża z betonu (systemy weber SD010 oraz weber SD030) lub analogiczna technologia | m | 94,080 | 0,00 |
27 | KNR 5-08 0107/01 - Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 22,900 | 0,00 |
28 | KNR 5-08 0607/02 - Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z prętów o średnicy 10mm na podłożu ceglanym z kuciem ręcznym | m | 22,900 | 0,00 |
29 | KNR 5-08 0619/06 - Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej | szt | 3,000 | 0,00 |
30 | KNR K-07 0102/05 - Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30cm (system weber SD010) lub analogiczna technologia | m2 | 40,379 | 0,00 |
31 | KNR K-07 0108/03 - Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) lub analogiczna technologia | m2 | 40,380 | 0,00 |
32 | KNR K-07 0106/01 - Ochrona kątownikiem narożników prostych (systemy weber SD010 oraz weber SD030) lub analogiczna technologia | m | 222,850 | 0,00 |
33 | KNR 2-02 0923/04 - Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 11,003 | 0,00 |
34 | NNRNKB 6 0541/02 - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 66,720 | 0,00 |
35 | KNR 4-01 0322/02 - Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 32,000 | 0,00 |
36 | KNR K-07 0110/01 - Wykonanie tynku polimerowo-mineralnego weber TM314 (redis n) i weber TM315 (redis I) o uziarnieniu 2,0mm i fakturze baranek na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) lub analogiczna technologia | m2 | 524,220 | 0,00 |
37 | KNR K-07 0110/01 - Wykonanie tynku polimerowo-mineralnego weber TM314 (redis n) i weber TM315 (redis I) o uziarnieniu 2,0mm i fakturze baranek na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) - na ościeżach lub analogiczna technologia | m2 | 40,380 | 0,00 |
38 | KNR K-07 0302/07 - Malowanie dwukrotne tynków fakturowych elewacji o uziarnieniu 2,5mm farbą krzemianową FZ381 lub analogiczna technologia | m2 | 564,600 | 0,00 |
39 | KNR 0-15 0529/03 - Rury spustowe z PCV o średnicy 10 cm | m | 24,800 | 0,00 |
40 | KNR K-07 0102/01 - Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm na ścianach (system weber SD010) lub analogiczna technologia ( cokół - wys 30 cm nad teren) | m2 | 28,224 | 0,00 |
41 | KNR K-07 0108/01 - Wykonanie warstwy zbrojącej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) lub analogiczna technologia | m2 | 28,220 | 0,00 |
42 | KNR K-07 0116/01 - Wykonanie tynków mozaikowych weber TD351 (gramaplast) 0,5-1,8mm (system weber SD010) lub analogiczna technologia | m2 | 28,220 | 0,00 |
43 | KNR K-07 0301/05 - Impregnacja powierzchni fakturowych | m2 | 28,220 | 0,00 |
44 | KNR 2-02 0925/01 - Osłony okien folią polietylenową | m2 | 62,965 | 0,00 |
45 | Kalkulacja indywidualna - Praca rusztowań - czas pracy rusztowań, Nakład robocizny 2182,15 r-g ( poz. 8,9,11,12,16,19,20,21,22,23,24,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,44) ; skład zespołu roboczego=5 ; współczynnik przestoju= 0,84 | kpl | 1,000 | 0,00 |
46 | KNR 2-02 1610/01 - Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m | m2 | 599,136 | 0,00 |
47 | KNR 2-02 1210/02 - Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 2m2 - kraty z demontażu | m2 | 16,280 | 0,00 |
48 | KNR 2-02 1210/03 - Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2 - kraty z demontażu | m2 | 9,000 | 0,00 |
49 | KNR 2-02 1213/04 - Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4m - drabiny z demontażu | m | 7,000 | 0,00 |
50 | Kalkulacja indywidualna - Montaż konstrukcji wsporczej - daszek nad wejściem do biblioteki | kg | 39,000 | 0,00 |
51 | Kalkulacja indywidualna - Montaż konstrukcji daszku wraz z instalacją pokrycia poliwęglanem komorowym | m2 | 6,100 | 0,00 |
| 3. Opaska wokół budynku |  |  |  |
52 | KNR 4-01 0102/02 - Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III | m3 | 3,525 | 0,00 |
53 | KNR 2-31 0502/05 - Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 35,245 | 0,00 |
54 | KNR 2-31 0407/04 - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 70,490 | 0,00 |
55 | KNNR 1 0504/02 - Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu | m3 | 3,530 | 0,00 |
| Razem |  |  |  | 0,00

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Tabela elementów
Termomodernizacja budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Opis robót | Wartość
1. | Docieplenie ścian fundamentowych |
2. | Termomodernizacja ścian |
3. | Opaska wokół budynku |
| Razem |