| Wartość kosztorysowa | 0,00
| Słownie: PLN

Kosztorys nr 7
Obiekt | Instalacja wod.-kan. budynku GOK
Budowa | 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Inwestor | Gmina Świeszyno

Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu | 0%
Koszty pośrednie | 0%
Zysk | 0%

Sporządził | Aktualizacja : mgr inż Stanisław Rogalski
Świeszyno marzec 2012 r.

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Przedmiar robót
Instalacja wod.-kan. budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
|  | 1. Instalacja wody zimnej |  |
|  | 1.1. Szafki hydrantowe HP-25 |  |
1 | KNNR 4 0103/03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy 25mm w wykopie |  |
|  | 4,80 + 5,80 | m | 10,600
|  | razem | m | 10,600
2 | KNNR 4 0106/03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |
|  | 1,5 + 1,5 | m | 3,000
|  | razem | m | 3,000
3 | KNR 2-15 0107/04 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 50mm | szt | 2,000
4 | KNNR 4 0142/01 | Szafki hydrantowe naścienne | kpl | 2,000
|  | 1.2. Wykucia, przebicia |  |
5 | KNR 4-01 0210/01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 40,900
6 | KNR 4-01 0339/01 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  |
|  | 16,60 + 3,50 | m | 20,100
|  | razem | m | 20,100
7 | KNR 4-01 0333/09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 7,000
8 | KNR 4-01 0207/01 | Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem | m | 40,900
9 | KNR 4-01 0705/01 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami |  |
|  | 16,60 + 3,50 | m | 20,100
|  | razem | m | 20,100
|  | 1.3. Pozostałe urządzenia sanitarne |  |
10 | KNNR 4 0114/06 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |
|  | 1,80 + 2,4 + 1,0 + 3,20 | m | 8,400
|  | razem | m | 8,400
11 | KNNR 4 0114/05 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |
|  | 4,50 + 0,50 | m | 5,000
|  | razem | m | 5,000
12 | KNNR 4 0114/04 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2,900
13 | KNNR 4 0114/03 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |
|  | 2,20 + 0,80 + 1,50 + 0,4 + 0,3 | m | 5,200
|  | 2,0 + 1,0 | m | 3,000
|  | 4,20 + 4,0 + 2,20 + 2,50 + 2,50 | m | 15,400
|  | 3,0 + 1,2 + 0,5 + 1,5 + 1,0 + 13 * 0,8 | m | 17,600
|  | razem | m | 41,200
14 | KNNR 4 0117/08 | Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej 18mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek | szt | 20,000
15 | KNNR 4 0135/04 | Zawory umywalkowy stojący o średnicy nominalnej 15mm | szt | 10,000
16 | KNNR 4 0135/01 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mnm | szt | 10,000
17 | Kalkulacja indywidualna | S 219 1400/01 Rury ochronne ( osłonowe) z tworzyw o śr nom 50 mm |  |
|  | 8 * 0,3 | m | 2,400
|  | razem | m | 2,400
18 | KNR 0-34 0101/01 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ lub analogiczne | m | 49,100
19 | KNR 0-34 0101/02 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermaflex FRZ lub analogiczne | m | 8,400
|  | 2. Instalacja ciepłej wody + cyrkulacja |  |
20 | KNNR 4 0114/06 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |
|  | 1,20 + 2,40 + 2,0 + 3,50 | m | 9,100
|  | razem | m | 9,100
21 | KNNR 4 0114/05 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4,100
22 | KNNR 4 0114/03 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |
|  | 2,7 + 2,3 + 0,8 + 2,3 | m | 8,100
|  | 3,5 + 7,5 + 2,5 + 1,5 + 2,2 + 1,0 | m | 18,200
|  | razem | m | 26,300
23 | KNNR 4 0117/08 | Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej 18mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek | szt | 7,000
24 | KNNR 4 0135/04 | Zawory umywalkowy stojący o średnicy nominalnej 15mm | szt | 7,000
25 | Kalkulacja indywidualna | S 219 1400/01Rury ochronne ( osłonowe) z tworzyw o śr nom 50 mm | m | 6,000
26 | KNR 0-34 0101/01 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ lub analogiczne | m | 30,400
27 | KNR 0-34 0101/02 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermaflex FRZ lub analogiczne | m | 9,100
|  | 3. Próba instalacji |  |
28 | KNNR 4 0126/04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych | m | 110,600
29 | KNNR 4 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 110,600
|  | 4. Kanalizacja |  |
30 | KNNR 4 0208/04 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |
|  | 3,5 * 3 | m | 10,500
|  | razem | m | 10,500
31 | KNNR 4 0213/05 | Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | szt | 3,000
32 | KNNR 4 0208/03 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |
|  | 3,2 + 1,4 + 0,8 + 0,4 + 0,4 + 1,7 + 1,1 | m | 9,000
|  | 3,5 + 3,2 | m | 6,700
|  | razem | m | 15,700
33 | KNNR 4 0208/01 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |
|  | 2,3 + 2,0 + 0,4 + 0,5 | m | 5,200
|  | 3,5 + 0,5 + 0,6 + 0,7 + 0,4 + 2,7 + 2,7 + 1,4 + 1,5 | m | 14,000
|  | razem | m | 19,200
34 | KNNR 4 0222/02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | szt | 5,000
35 | KNNR 4 0211/01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych |  |
|  | 11 + 2 + 1 | szt | 14,000
|  | razem | szt | 14,000
36 | KNNR 4 0211/03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych | szt | 8,000
37 | KNNR 4 0218/01 | Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | szt | 2,000
|  | 5. Armatura |  |
38 | KNNR 4 0230/02 | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym |  |
|  | 8 + 1 | kpl | 9,000
|  | razem | kpl | 9,000
39 | KNNR 4 0229/05 | Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce | szt | 2,000
40 | KNNR 4 0233/03 | Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl | 8,000
41 | KNNR 4 0234/02 | Montaż pisuaru pojedynczego z zaworem spłukującym | kpl | 1,000
42 | KNNR 4 0137/02 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt | 11,000
43 | KNNR 4 0143/01 | Elektryczny podgrzewacz wody | kpl | 3,000
|  | 6. Demontaże |  |
44 | KNNR 8 0225/01 | Demontaż zlewu kuchennego | kpl | 1,000
45 | KNNR 8 0128/04 | Demontaż termy elektrycznej | szt | 1,000
46 | KNNR 8 0122/04 | Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych | szt | 2,000
47 | KNNR 8 0225/03 | Demontaż umywalki porcelanowej | kpl | 1,000
48 | KNNR 8 0225/05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną | kpl | 1,000

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Kosztorys
Instalacja wod.-kan. budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
| 1. Instalacja wody zimnej |  |  |  |
| 1.1. Szafki hydrantowe HP-25 |  |  |  |
1 | KNNR 4 0103/03 - Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy 25mm w wykopie | m | 10,600 | 0,00 |
2 | KNNR 4 0106/03 - Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3,000 | 0,00 |
3 | KNR 2-15 0107/04 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 50mm | szt | 2,000 | 0,00 |
4 | KNNR 4 0142/01 - Szafki hydrantowe naścienne | kpl | 2,000 | 0,00 |
| 1.2. Wykucia, przebicia |  |  |  |
5 | KNR 4-01 0210/01 - Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 40,900 | 0,00 |
6 | KNR 4-01 0339/01 - Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 20,100 | 0,00 |
7 | KNR 4-01 0333/09 - Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 7,000 | 0,00 |
8 | KNR 4-01 0207/01 - Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem | m | 40,900 | 0,00 |
9 | KNR 4-01 0705/01 - Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami | m | 20,100 | 0,00 |
| 1.3. Pozostałe urządzenia sanitarne |  |  |  |
10 | KNNR 4 0114/06 - Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8,400 | 0,00 |
11 | KNNR 4 0114/05 - Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5,000 | 0,00 |
12 | KNNR 4 0114/04 - Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2,900 | 0,00 |
13 | KNNR 4 0114/03 - Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 41,200 | 0,00 |
14 | KNNR 4 0117/08 - Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej 18mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek | szt | 20,000 | 0,00 |
15 | KNNR 4 0135/04 - Zawory umywalkowy stojący o średnicy nominalnej 15mm | szt | 10,000 | 0,00 |
16 | KNNR 4 0135/01 - Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mnm | szt | 10,000 | 0,00 |
17 | Kalkulacja indywidualna - S 219 1400/01 Rury ochronne ( osłonowe) z tworzyw o śr nom 50 mm | m | 2,400 | 0,00 |
18 | KNR 0-34 0101/01 - Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ lub analogiczne | m | 49,100 | 0,00 |
19 | KNR 0-34 0101/02 - Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermaflex FRZ lub analogiczne | m | 8,400 | 0,00 |
| 2. Instalacja ciepłej wody + cyrkulacja |  |  |  |
20 | KNNR 4 0114/06 - Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 9,100 | 0,00 |
21 | KNNR 4 0114/05 - Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4,100 | 0,00 |
22 | KNNR 4 0114/03 - Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 26,300 | 0,00 |
23 | KNNR 4 0117/08 - Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej 18mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek | szt | 7,000 | 0,00 |
24 | KNNR 4 0135/04 - Zawory umywalkowy stojący o średnicy nominalnej 15mm | szt | 7,000 | 0,00 |
25 | Kalkulacja indywidualna - S 219 1400/01Rury ochronne ( osłonowe) z tworzyw o śr nom 50 mm | m | 6,000 | 0,00 |
26 | KNR 0-34 0101/01 - Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ lub analogiczne | m | 30,400 | 0,00 |
27 | KNR 0-34 0101/02 - Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermaflex FRZ lub analogiczne | m | 9,100 | 0,00 |
| 3. Próba instalacji |  |  |  |
28 | KNNR 4 0126/04 - Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych | m | 110,600 | 0,00 |
29 | KNNR 4 0128/02 - Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 110,600 | 0,00 |
| 4. Kanalizacja |  |  |  |
30 | KNNR 4 0208/04 - Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10,500 | 0,00 |
31 | KNNR 4 0213/05 - Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | szt | 3,000 | 0,00 |
32 | KNNR 4 0208/03 - Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 15,700 | 0,00 |
33 | KNNR 4 0208/01 - Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 19,200 | 0,00 |
34 | KNNR 4 0222/02 - Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | szt | 5,000 | 0,00 |
35 | KNNR 4 0211/01 - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | szt | 14,000 | 0,00 |
36 | KNNR 4 0211/03 - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych | szt | 8,000 | 0,00 |
37 | KNNR 4 0218/01 - Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | szt | 2,000 | 0,00 |
| 5. Armatura |  |  |  |
38 | KNNR 4 0230/02 - Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym | kpl | 9,000 | 0,00 |
39 | KNNR 4 0229/05 - Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce | szt | 2,000 | 0,00 |
40 | KNNR 4 0233/03 - Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl | 8,000 | 0,00 |
41 | KNNR 4 0234/02 - Montaż pisuaru pojedynczego z zaworem spłukującym | kpl | 1,000 | 0,00 |
42 | KNNR 4 0137/02 - Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt | 11,000 | 0,00 |
43 | KNNR 4 0143/01 - Elektryczny podgrzewacz wody | kpl | 3,000 | 0,00 |
| 6. Demontaże |  |  |  |
44 | KNNR 8 0225/01 - Demontaż zlewu kuchennego | kpl | 1,000 | 0,00 |
45 | KNNR 8 0128/04 - Demontaż termy elektrycznej | szt | 1,000 | 0,00 |
46 | KNNR 8 0122/04 - Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych | szt | 2,000 | 0,00 |
47 | KNNR 8 0225/03 - Demontaż umywalki porcelanowej | kpl | 1,000 | 0,00 |
48 | KNNR 8 0225/05 - Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną | kpl | 1,000 | 0,00 |
| Razem |  |  |  | 0,00

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Tabela elementów
Instalacja wod.-kan. budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Opis robót | Wartość
1. | Instalacja wody zimnej |
1.1. | Szafki hydrantowe HP-25 |
1.2. | Wykucia, przebicia |
1.3. | Pozostałe urządzenia sanitarne |
2. | Instalacja ciepłej wody + cyrkulacja |
3. | Próba instalacji |
4. | Kanalizacja |
5. | Armatura |
6. | Demontaże |
| Razem |