| Wartość kosztorysowa | 0,00
| Słownie: PLN

Kosztorys nr 4
Obiekt | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego ogrodzenia
Budowa | Gminny Osrodek Kultury 76-024 Świeszyno 36 działka nr 871
Inwestor | Gmina Świeszyno

Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu | 0%
Koszty pośrednie | 0%
Zysk | 0%

Sporządził | mgr inż. Stanisław Rogalski
Świeszyno marzec 2012 r.

Rodos 6.8.23.2 [4327] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar robót
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego ogrodzenia - Gminny Osrodek Kultury 76-024 Świeszyno 36 działka nr 871
Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość
| 1. Demontaz istniejącego ogrodzenia |  |
1 | KNR 4-01 1306/01 - Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - ilość cięć |  |
| 11 * 4 | szt | 44,000
| razem | szt | 44,000
2 | KNR 4-04 0302/01 - Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny |  |
| 0,30 * 1,0 * (17,50 + 8,0) | m3 | 7,650
| razem | m3 | 7,650
3 | KNR 2-25 0307/03 - Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych |  |
| (33,50 + 60,50 + 48,50 + 10,0 + 4,0) * 1,50 | m2 | 234,750
| razem | m2 | 234,750
4 | KNR 2-25 0312/03 - Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - analogia |  |
| 1,2 * 4 * 2 | m2 | 9,600
| razem | m2 | 9,600
5 | KNR 2-25 0313/04 - Rozebranie furtki drewnianej obciągniętej siatką stalową ocynkowaną, ze słupkami stalowymi - analogia |  |
| 1,0 * 1,2 * 2 | m2 | 2,400
| razem | m2 | 2,400
| 2. Wykonanie nowego ogrodzenia |  |
6 | Kalkulacja indywidualna - Geodezyjne wznowienie granic | kpl | 1,000
7 | KNR 2-01 0307/02 - Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III |  |
| (33,50 + 60,50 + 51,0 + 16,0) * 0,3 * 0,8 | m3 | 38,640
| razem | m3 | 38,640
8 | KNR 2-01 0307/06 - Dodatki za każde 10m odległości przewozu lub za każdy 1m różnicy wysokości terenu przy przewozach pod górę, grunt kategorii III | m3 | 38,640
| (Krotność= 2) |  |
9 | KNR 2-01 0501/01 - Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III | m3 | 38,640
10 | KNR 2-02 1801/02 - Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m |  |
| 17,50 + 33,50 + 60,50 + 51,0 + 16,0 + 7,0 | m | 185,500
| razem | m | 185,500
11 | KNR 2-02 1803/02 - Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole |  |
| 33,50 + 60,50 + 51,0 + 16,0 + 7,0 | m | 168,000
| razem | m | 168,000
12 | KNR 2-02w 1221/01 - Bramy stalowe o powierzchni do 6m2 przesuwane ręcznie |  |
| 4,0 * 1,2 | m2 | 4,800
| razem | m2 | 4,800
13 | KNR 2-02 1802/01 - Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 60mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów | m | 17,500
14 | KNR 2-02 1808/06 - Typowe wrota o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,2m | kpl | 1,000
15 | KNR 2-23 0402/04 - Furtka o wymiarach 100x1200cm z boku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych - analogia | szt | 1,000

Rodos 6.8.23.2 [4327] - Rekomendacja SKB,
Kosztorys
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego ogrodzenia - Gminny Osrodek Kultury 76-024 Świeszyno 36 działka nr 871
Nr | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
| 1. Demontaz istniejącego ogrodzenia |  |  |  |
1 | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - ilość cięć | szt | 44,000 | 0,00 |
2 | Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny | m3 | 7,650 | 0,00 |
3 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych | m2 | 234,750 | 0,00 |
4 | Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - analogia | m2 | 9,600 | 0,00 |
5 | Rozebranie furtki drewnianej obciągniętej siatką stalową ocynkowaną, ze słupkami stalowymi - analogia | m2 | 2,400 | 0,00 |
| 2. Wykonanie nowego ogrodzenia |  |  |  |
6 | Geodezyjne wznowienie granic | kpl | 1,000 | 0,00 |
7 | Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III | m3 | 38,640 | 0,00 |
8 | Dodatki za każde 10m odległości przewozu lub za każdy 1m różnicy wysokości terenu przy przewozach pod górę, grunt kategorii III | m3 | 38,640 | 0,00 |
| (Krotność= 2) |  |  |  |
9 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III | m3 | 38,640 | 0,00 |
10 | Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m | m | 185,500 | 0,00 |
11 | Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole | m | 168,000 | 0,00 |
12 | Bramy stalowe o powierzchni do 6m2 przesuwane ręcznie | m2 | 4,800 | 0,00 |
13 | Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 60mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów | m | 17,500 | 0,00 |
14 | Typowe wrota o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,2m | kpl | 1,000 | 0,00 |
15 | Furtka o wymiarach 100x1200cm z boku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych - analogia | szt | 1,000 | 0,00 |

Rodos 6.8.23.2 [4327] - Rekomendacja SKB,
Tabela elementów
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego ogrodzenia - Gminny Osrodek Kultury 76-024 Świeszyno 36 działka nr 871
Nr | Opis robót | Wartość
1. | Demontaz istniejącego ogrodzenia |
2. | Wykonanie nowego ogrodzenia |
| Razem |