| Wartość kosztorysowa | 0,00
| Słownie: PLN

Kosztorys nr 1 - instalacje elektryczne
Obiekt | Instalacje elektryczne - Kotłownia gazowa o mocy 60 kW w budynku GOK
Budowa | 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Inwestor | Gmina Świeszyno

Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu | 0%
Koszty pośrednie | 0%
Zysk | 0%

Sporządził | Aktualizacja : mgr inż Stanisław Rogalski
Świeszyno marzec 2012 r.

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Przedmiar robót
Instalacje elektryczne - Kotłownia gazowa o mocy 60 kW w budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
|  | 1. Instalacje elektryczne |  |
1 | KNR 4-03 1003/06 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 2,000
2 | KNR 4-03 1003/21 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 2,000
3 | KNR-W 5-08 0401/10 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastykowe w betonie, dla aparatu o 4-ch otworach mocujących | szt | 2,000
4 | KNR-W 5-08 0405/02 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,20m2 | szt | 1,000
5 | KNR-W 5-08 0405/01 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,15m2 | szt | 1,000
6 | KNR-W 5-08 0407/03 | Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach | szt | 1,000
7 | KNR-W 5-08 0407/04 | Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach | szt | 1,000
8 | KNR-W 5-08 0201/03 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z mechanicznym przygotowaniem podłoża przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w betonie | m | 130,000
9 | KNR-W 5-08 0211/04 | Układanie na tynku na przygotowanym podłożu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, mocowanie na uchwytach odstępowych | m | 80,000
10 | KNR-W 5-08 0211/04 | Układanie na tynku na przygotowanym podłożu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, mocowanie na uchwytach odstępowych | m | 25,000
11 | KNR-W 5-08 0211/05 | Układanie na tynku na przygotowanym podłożu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2, mocowanie na uchwytach odstępowych | m | 25,000
12 | KNR-W 5-08 0301/03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołków plastykowych w betonie | szt | 4,000
13 | KNR-W 5-08 0308/01 | Montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych przykręcanych, jednobiegunowych, przycisków | szt | 2,000
14 | KNR-W 5-08 0309/05 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 | szt | 1,000
15 | KNR-W 5-08 0309/05 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 | szt | 1,000
16 | KNR-W 5-08 0502/09 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 2 kołkach kotwiących | kpl | 5,000
17 | KNR-W 5-08 0515/06 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlania pomieszczeń przemysłowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem, przykręcanych końcowo o mocy źródła swiatła do 2x40W | kpl | 5,000
18 | KNR-W 5-08 0602/05 | Układanie w budynkach przewodów wyrównawczych w ciągach poziomych z bednarki o przekroju do 120mm2, na wspornikach mocowanych w betonie z kuciem mechanicznym | m | 15,000
19 | KNR-W 5-08 0620/01 | Montaż uchwytów uziemiających skręcanych, na rurach o średnicy 30mm | szt | 5,000
20 | KNR-W 5-08 0613/04 | Wbijanie ręczne młotem uziomu rurowego lub ze stali profilowej, głębokość pogrążenia uziomu do 3,0m w gruncie kategorii III | szt | 1,000
21 | KNR-W 5-08 0901/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar pierwszy | pomiar | 1,000
22 | KNR-W 5-08 0901/02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, dodatek za każdy następny pomiar | pomiar | 6,000
23 | KNR-W 5-08 0902/03 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar rezystancji uziemienia | pomiar | 1,000
24 | KNR-W 5-08 0902/05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego | pomiar | 1,000
25 | KNR-W 5-08 0902/06 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar następny próby działania wyłącznika różnicowoprądowego | pomiar | 2,000
26 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej ( 10% wartości robocizny robót montażowych) | kpl | 1,000

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Kosztorys
Instalacje elektryczne - Kotłownia gazowa o mocy 60 kW w budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
| 1. Instalacje elektryczne |  |  |  |
1 | KNR 4-03 1003/06 - Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 2,000 | 0,00 |
2 | KNR 4-03 1003/21 - Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 2,000 | 0,00 |
3 | KNR-W 5-08 0401/10 - Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastykowe w betonie, dla aparatu o 4-ch otworach mocujących | szt | 2,000 | 0,00 |
4 | KNR-W 5-08 0405/02 - Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,20m2 | szt | 1,000 | 0,00 |
5 | KNR-W 5-08 0405/01 - Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,15m2 | szt | 1,000 | 0,00 |
6 | KNR-W 5-08 0407/03 - Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach | szt | 1,000 | 0,00 |
7 | KNR-W 5-08 0407/04 - Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach | szt | 1,000 | 0,00 |
8 | KNR-W 5-08 0201/03 - Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z mechanicznym przygotowaniem podłoża przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w betonie | m | 130,000 | 0,00 |
9 | KNR-W 5-08 0211/04 - Układanie na tynku na przygotowanym podłożu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, mocowanie na uchwytach odstępowych | m | 80,000 | 0,00 |
10 | KNR-W 5-08 0211/04 - Układanie na tynku na przygotowanym podłożu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2, mocowanie na uchwytach odstępowych | m | 25,000 | 0,00 |
11 | KNR-W 5-08 0211/05 - Układanie na tynku na przygotowanym podłożu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2, mocowanie na uchwytach odstępowych | m | 25,000 | 0,00 |
12 | KNR-W 5-08 0301/03 - Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołków plastykowych w betonie | szt | 4,000 | 0,00 |
13 | KNR-W 5-08 0308/01 - Montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych przykręcanych, jednobiegunowych, przycisków | szt | 2,000 | 0,00 |
14 | KNR-W 5-08 0309/05 - Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 | szt | 1,000 | 0,00 |
15 | KNR-W 5-08 0309/05 - Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 | szt | 1,000 | 0,00 |
16 | KNR-W 5-08 0502/09 - Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 2 kołkach kotwiących | kpl | 5,000 | 0,00 |
17 | KNR-W 5-08 0515/06 - Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlania pomieszczeń przemysłowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem, przykręcanych końcowo o mocy źródła swiatła do 2x40W | kpl | 5,000 | 0,00 |
18 | KNR-W 5-08 0602/05 - Układanie w budynkach przewodów wyrównawczych w ciągach poziomych z bednarki o przekroju do 120mm2, na wspornikach mocowanych w betonie z kuciem mechanicznym | m | 15,000 | 0,00 |
19 | KNR-W 5-08 0620/01 - Montaż uchwytów uziemiających skręcanych, na rurach o średnicy 30mm | szt | 5,000 | 0,00 |
20 | KNR-W 5-08 0613/04 - Wbijanie ręczne młotem uziomu rurowego lub ze stali profilowej, głębokość pogrążenia uziomu do 3,0m w gruncie kategorii III | szt | 1,000 | 0,00 |
21 | KNR-W 5-08 0901/01 - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar pierwszy | pomiar | 1,000 | 0,00 |
22 | KNR-W 5-08 0901/02 - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, dodatek za każdy następny pomiar | pomiar | 6,000 | 0,00 |
23 | KNR-W 5-08 0902/03 - Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar rezystancji uziemienia | pomiar | 1,000 | 0,00 |
24 | KNR-W 5-08 0902/05 - Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego | pomiar | 1,000 | 0,00 |
25 | KNR-W 5-08 0902/06 - Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar następny próby działania wyłącznika różnicowoprądowego | pomiar | 2,000 | 0,00 |
26 | Kalkulacja indywidualna - Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej ( 10% wartości robocizny robót montażowych) | kpl | 1,000 | 0,00 |
| Razem |  |  |  | 0,00

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Tabela elementów
Instalacje elektryczne - Kotłownia gazowa o mocy 60 kW w budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Opis robót | Wartość
1. | Instalacje elektryczne |
| Razem |