| Wartość kosztorysowa | 0,00
| Słownie: PLN

Kosztorys nr 8
Obiekt | Roboty budowlane GOK
Budowa | 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Inwestor | Gmina Świeszyno

Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu | 0%
Koszty pośrednie | 0%
Zysk | 0%

Sporządził | Aktualizacja : mgr inż Stanisław Rogalski
Świeszyno marzec 2012 r.

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Przedmiar robót
Roboty budowlane GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
|  | 1. Wejście do budynku |  |
1 | KNNR 2 1201/03 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich |  |
|  | 3,0 * 2,04 * 0,10 | m3 | 0,612
|  | razem | m3 | 0,612
2 | KNR 2-02 0218/01 | Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu |  |
|  | 2,04 * 3,0 * 0,15 + 2,50 * 2,04 * 0,15 | m3 | 1,683
|  | razem | m3 | 1,683
3 | NNRNKB 6 2810/05 | Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm |  |
|  | 2,04 * 2,50 + (0,50 + 0,15) * 2,04 + 0,15 * 2,04 + 2,50 * 0,30 + 0,50 * 0,15 | m2 | 7,557
|  | razem | m2 | 7,557
|  | 2. Budynek główny |  |
|  | 2.1. Rozbiórki |  |
4 | KNNR 3 0301/01 | Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |  |
|  | 5,12 * 3,0 * 0,12 | m3 | 1,843
|  | 3,93 * 2,76 * 0,12 | m3 | 1,302
|  | 1,90 * 2,76 * 0,08 | m3 | 0,420
|  | 3,30 * 0,25 * 2,76 | m3 | 2,277
|  | razem | m3 | 5,842
5 | KNR 4-01 0354/07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 | szt | 3,000
6 | KNR 4-01 0329/03 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej |  |
|  | 0,90 * 2,20 * 0,40 * 2 | m3 | 1,584
|  | 0,80 * 1,0 * 0,40 + 1,01 * 2,20 * 0,40 | m3 | 1,209
|  | razem | m3 | 2,793
7 | KNR 4-01 0816/06 | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów |  |
|  | 132,13 + 48,45 | m2 | 180,580
|  | razem | m2 | 180,580
8 | KNR 4-01 0816/07 | Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki |  |
|  | 132,13 + 48,45 | m2 | 180,580
|  | razem | m2 | 180,580
9 | KNR-W 2-02 1036/02 | Boazerie z listew szerokości do 12cm Rozbiórki R=0,3 |  |
|  | świetlica (14,60 + 9,05 + 14,60 + 2,10 * 2) * 4,80 | m2 | 203,760
|  | (1,0 + 5,0 + 1,0) * 1,0 + 4,70 * 3,80 | m2 | 24,860
|  | - (1,6 * 2,0 * 2 + 1,05 * 2,10 * 4) | m2 | -15,220
|  | biblioteka (9,50 + 5,10) * 2 * 2,76 | m2 | 80,592
|  | - (1,60 * 2,0 + 1,50 * 2,0 * 3 + 0,90 * 2,0) | m2 | -14,000
|  | razem | m2 | 279,992
10 | KNR-W 2-02 1036/01 | Ruszt drewniany na ściankach dla boazerii z listew drewnianych, płycin i paneli | m2 | 279,992
11 | Kalkulacja indywidualna | Rozbiórka sufitu z siatki maskującej | m2 | 132,130
12 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych |  |
|  | 33,0 + 13,95 + 15,27 + 13,05 + 9,24 + 13,95 + 18,27 + 20,12 + 28,16 + 26,21 + 36,84 + 4,2 | m2 | 232,260
|  | razem | m2 | 232,260
13 | KNR 4-01 0811/07 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |  |
|  | 15,05 + 4,04 + 2,87 + 22,65 + 18,75 + 12,12 | m2 | 75,480
|  | razem | m2 | 75,480
14 | NNRNKB 5 2702/01 | Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm - rozbiórka R=0,3 |  |
|  | 20,12 + 28,16 | m2 | 48,280
|  | razem | m2 | 48,280
15 | KNNR-W 3 0614/05 | Rozebranie okładziny ściennej |  |
|  | (0,85 + 1,05 + 0,85) * 1,25 | m2 | 3,438
|  | razem | m2 | 3,438
|  | 2.2. Roboty rementowo-budowlane |  |
16 | KNR 4-01 0313/04 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm |  |
|  | 1,30 * 2 * 3 + 1,10 * 2 | m | 10,000
|  | razem | m | 10,000
17 | KNR 4-01 0313/03 | Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek |  |
|  | 0,25 * 0,25 * (1,30 * 3 + 1,10) | m3 | 0,313
|  | razem | m3 | 0,313
18 | KNR 4-01 0304/01 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej |  |
|  | 0,90 * 2,0 * 0,38 + 0,80 * 0,80 * 0,38 | m3 | 0,927
|  | razem | m3 | 0,927
19 | KNR 4-01 0333/10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 32,000
20 | KNR-W 2-17 0156/01 | Nawietrzaki podokienne typ Z, do otworów w murze o grubości do 1 i 1/2 cegły | szt | 32,000
21 | KNR 0-19 0929/05 | Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 |  |
|  | 0,90 * 0,60 * 2 + 0,95 * 0,60 | m2 | 1,650
|  | razem | m2 | 1,650
22 | KNR 0-19 0929/05 | Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 |  |
|  | 0,80 * 1,10 * 7 + 0,80 * 1,20 | m2 | 7,120
|  | razem | m2 | 7,120
23 | KNR 0-19 0929/08 | Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 |  |
|  | 1,20 * 1,40 | m2 | 1,680
|  | razem | m2 | 1,680
24 | KNR 0-19 0929/09 | Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 |  |
|  | 1,10 * 1,40 * 12 | m2 | 18,480
|  | razem | m2 | 18,480
25 | KNR 0-19 0929/10 | Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 |  |
|  | 1,05 * 2,10 * 5 | m2 | 11,025
|  | 1,30 * 1,70 * 2 | m2 | 4,420
|  | razem | m2 | 15,445
26 | KNR 0-19 0929/11 | Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 |  |
|  | 1,50 * 2,0 * 3 | m2 | 9,000
|  | razem | m2 | 9,000
27 | KNR 4-01 0354/11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych |  |
|  | 0,90 * 8 + 1,30 + 1,20 * 12 + 1,15 * 5 + 1,70 + 1,40 * 2 + 1,60 * 3 | m | 37,950
|  | razem | m | 37,950
28 | KNR 4-01 0321/01 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m |  |
|  | 8 + 1 + 12 + 5 + 2 | szt | 28,000
|  | razem | szt | 28,000
29 | KNR 4-01 0321/02 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m |  |
|  | 1 + 3 | szt | 4,000
|  | razem | szt | 4,000
30 | KNNR 3 0702/06 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych |  |
|  | 1,60 * 2,10 + 1,0 * 2,0 + 0,90 * 2,0 * 2 + 1,0 * 2,0 + 1,60 * 2,40 | m2 | 14,800
|  | razem | m2 | 14,800
31 | KNR 2-02 0120/02 | Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły |  |
|  | piętro (5,12 + 5,12 + 2,95) * 3,0 - 0,90 * 2,0 * 2 | m2 | 35,970
|  | parter 3,01 * 2,76 * 2 | m2 | 16,615
|  | (2,73 + 0,12 + 1,10) * 2,76 - 0,90 * 2,0 | m2 | 9,102
|  | (2,18 + 0,12 + 1,44 + 0,80) * 2,76 - 0,90 * 2,0 | m2 | 10,730
|  | (1,15 + 0,60 + 0,77) * 2,76 | m2 | 6,955
|  | razem | m2 | 79,372
32 | KNR 2-02 0120/01 | Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/4 cegły |  |
|  | 1,44 * 2,76 - 0,90 * 2,0 | m2 | 2,174
|  | 1,10 * 2,76 - 0,90 * 2,0 | m2 | 1,236
|  | 1,15 * 2,76 - 0,80 * 2,0 | m2 | 1,574
|  | razem | m2 | 4,984
33 | KNNR 2 0901/02 | Tynki jednowarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro ręcznie na ścianach |  |
|  | piętro ((5,12 + 5,12 + 2,95) * 3,0 - 0,90 * 2,0 * 2) * 2 | m2 | 71,940
|  | parter 3,01 * 2,76 * 2 * 2 | m2 | 33,230
|  | ((2,73 + 0,12 + 1,10) * 2,76 - 0,90 * 2,0) * 2 | m2 | 18,204
|  | ((2,18 + 0,12 + 1,44 + 0,80) * 2,76 - 0,90 * 2,0) * 2 | m2 | 21,461
|  | (1,15 + 0,60 + 0,77) * 2,76 * 2 | m2 | 13,910
|  | (1,10 * 2,76 - 0,90 * 2,0) * 2 | m2 | 2,472
|  | (1,44 * 2,76 - 0,90 * 2,0) * 2 | m2 | 4,349
|  | (1,15 * 2,76 - 0,80 * 2,0) * 2 | m2 | 3,148
|  | razem | m2 | 168,714
34 | KNR 2-02 1012/04 | Okna fabrycznie wykończone podawcze, otwierane pionowo o powierzchni do 0,80m2 |  |
|  | 0,80 * 0,80 | m2 | 0,640
|  | razem | m2 | 0,640
35 | KNNR 2 1104/01 | Ościeżnice stalowe |  |
|  | 7 + 3 | szt | 10,000
|  | razem | szt | 10,000
36 | KNNR 7 0703/01 | Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7m2 - ścianki działowe typu ELTETE ( lub analogiczne ) - zagęszczony laminat wysokociśnieniowy, pokrycie HPL z okuciami i nóżkami |  |
|  | (1,60 * 2 + 2,25 * 2) * 2,20 | m2 | 16,940
|  | razem | m2 | 16,940
37 | KNR 2-02 2006/02 | Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach |  |
|  | świetlica (14,60 + 9,05 + 14,60 + 2,20 * 2) * 4,80 + (5,10 * 2 + 4,70) * 3,80 | m2 | 261,340
|  | - (1,60 * 2,20 * 2 + 1,05 * 2,10 * 5 + 0,90 * 2,0 * 2) | m2 | -21,665
|  | razem | m2 | 239,675
38 | KNR K-07 0110/01 | Wykonanie tynku polimerowo-mineralnego weber TM314 (redis n) i weber TM315 (redis I) o uziarnieniu 2,0mm i fakturze baranek na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) lub analogiczny | m2 | 239,675
39 | KNNR 2 1108/01 | Ruszt drewniany na ścianach ( obudowa sceny) |  |
|  | obudowa sceny (1,0 + 5,0 + 1,0) * 1,0 | m2 | 7,000
|  | razem | m2 | 7,000
40 | KNNR 2 1108/03 | Boazerie z płycin | m2 | 7,000
41 | KNNR 2 1108/05 | Dwukrotne lakierowanie boazerii | m2 | 7,000
42 | KNR 0-14 2012/03 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD |  |
|  | świetlica 132,12 | m2 | 132,120
|  | razem | m2 | 132,120
43 | KNNR 2 1205/04 | Posadzka z deszczułek na lepiku | m2 | 132,120
44 | KNNR 2 1205/08 | Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 132,120
45 | KNR 0-39 0114/01 | Ręczne gruntowanie Eurolanem TG 5 podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 lub analogiczne tecnologie |  |
|  | 11,30 + 6,80 + 2,88 + 2,93 + 1,60 * 0,80 | m2 | 25,190
|  | razem | m2 | 25,190
46 | KNR 0-39 0115/01 | Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1 lub analogiczne technologie | m2 | 25,190
47 | KNNR 2 1203/02 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną o wymiarach ponad 15x15cm |  |
|  | parter 11,30 + 6,80 + 15,20 + 1,5 + 2,88 + 2,93 | m2 | 40,610
|  | piętro 0,80 * 1,70 | m2 | 1,360
|  | razem | m2 | 41,970
48 | KNNR 2 0803/02 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej |  |
|  | kuchnia (1,15 + 0,12 + 0,77 + 0,06 + 1,15 + 0,12 + 0,90 + 6,32 + 3,0 + 5,65) * 2,0 - (1,0 * 2,0 * 2 + 0,80 * 0,80 + 0,80 * 2,0 + 1,10 * 1,40) | m2 | 30,700
|  | magazyn (0,55 + 1,15 + 0,12 + 0,60 + 0,77 + 1,15 + 2,04) * 2,0 - 0,80 * 2,0 | m2 | 11,160
|  | WC M (2,25 + 3,01) * 2 * 2,0 - 0,90 * 2,0 | m2 | 19,240
|  | WC K (2,25 + 3,01) * 2 * 2,0 - 0,90 * 2,0 | m2 | 19,240
|  | WC pom. 07 (1,10 + 1,44) * 2 * 2,0 - 0,80 * 2,0 | m2 | 8,560
|  | (0,90 + 1,44) * 2 * 2,0 - (0,80 * 2,0 + 0,90 * 2,0) | m2 | 5,960
|  | WC personelu (1,30 + 1,10) * 2 * 2,0 - 0,80 * 2,0 | m2 | 8,000
|  | (1,25 + 1,10) * 2 * 2,0 - (0,80 * 2,0 + 0,90 * 2,0) | m2 | 6,000
|  | WC piętro (0,80 + 1,70) * 2 * 2,0 - 0,80 * 2,0 | m2 | 8,400
|  | razem | m2 | 117,260
49 | KNNR 2 0802/06 | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach |  |
|  | parter - sufity (świetlica i scena) 132,13 + 24,44 | m2 | 156,570
|  | parter - sufity 13,05 + 9,24 + 15,05 + 48,45 + 18,27 + 13,95 + 34,41 + 2,3 * 3,20 + 1,80 * 3,0 + 2,70 * 3,0 + 18,75 + 3,0 * 2,25 * 2 + 1,25 * 1,10 + 1,30 * 1,10 + 1,10 * 1,44 + 0,90 * 1,44 + 9,15 | m2 | 220,365
|  | pietro - sufity 10,90 + 17,92 + 15,10 + 18,27 + 13,95 + 26,21 + 12,12 + 0,80 * 1,70 + 36,84 + 4,20 + 4,60 | m2 | 161,470
|  | sufit podwieszany - 43,92 | m2 | -43,920
|  | parter - ściany (9,50 + 5,10) * 2 * 2,76 + (4,65 + 3,93) * 2 * 2,76 | m2 | 127,954
|  | (4,65 + 3,0) * 2 * 2,76 + (5,35 + 7,10) * 2 * 2,76 + (1,10 + 1,30) * 2 * 0,76 + (1,25 + 1,10) * 2 * 0,76 | m2 | 118,172
|  | (5,10 + 1,56 + 3,27 + 5,10) * 2,76 | m2 | 41,483
|  | (4,40 + 2,10) * 2 * 3,80 + (4,35 + 3,0) * 2 * 3,80 | m2 | 105,260
|  | (6,25 + 3,0) * 2 * 0,76 + (0,55 + 1,15 + 0,60 + 0,77 + 1,15 + 2,10) * 0,76 | m2 | 18,863
|  | (2,25 + 3,0) * 2 * 0,76 * 2 + (3,0 + 2,70) * 2 * 2,76 | m2 | 47,424
|  | 7,10 * 2 * 2,76 | m2 | 39,192
|  | piętro - ściany (2,95 + 5,12) * 2 * 3,0 + (3,50 + 5,12) * 2 * 3,0 | m2 | 100,140
|  | (2,95 + 3,70) * 2 * 3,0 + (2,95 + 1,30) * 2 * 3,0 | m2 | 65,400
|  | (3,93 + 4,65) * 2 * 3,0 + (3,0 + 4,65) * 2 * 3,0 | m2 | 97,380
|  | (4,80 + 5,46) * 2 * 3,0 + (2,22 + 5,46) * 2 * 3,0 | m2 | 107,640
|  | (0,80 + 1,70) * 2 * 1,0 | m2 | 5,000
|  | (4,36 + 8,45) * 2 * 3,0 + (1,43 + 2,94) * 2 * 3,0 | m2 | 103,080
|  | klatka schodowa (2,17 + 4,36) * 2 * 6,16 | m2 | 80,450
|  | (7,10 + 1,22) * 2 * 6,16 | m2 | 102,502
|  | razem | m2 | 1.654,425
50 | NNRNKB 7 1134/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub analogicznymi powierzchni poziomych |  |
|  | Parter - biblioteka 48,45 + 18,27 + 13,95 + 34,41 | m2 | 115,080
|  | - korytarzyk 15,05 | m2 | 15,050
|  | 2,3 * 3,20 + 1,80 * 3,0 + 2,70 * 3,0 | m2 | 20,860
|  | - zaplecze sceny 13,05 + 9,24 | m2 | 22,290
|  | Piętro 15,10 + 17,92 + 10,90 | m2 | 43,920
|  | 18,27 + 13,95 + 26,21 + 12,12 | m2 | 70,550
|  | 36,84 + 4,20 + 4,6 | m2 | 45,640
|  | razem | m2 | 333,390
51 | NNRNKB 7 1130/01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) lub analogiczna technologia | m2 | 333,390
52 | KNNR 2 1206/02 | Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - typu Tarkett z wywinięciem cokołów 10 cm na ściany lub analogiczna technologia |  |
|  | 333,39 * 1,10 | m2 | 366,729
|  | razem | m2 | 366,729
53 | KNNR 2 1206/07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 366,729
54 | KNNR 2 1103/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne |  |
|  | 0,80 * 2,0 | m2 | 1,600
|  | 0,90 * 2,0 * 2 | m2 | 3,600
|  | 1,01 * 2,0 | m2 | 2,020
|  | razem | m2 | 7,220
55 | KNNR 2 1103/02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone |  |
|  | łazienkowe 0,80 * 2,0 * 2 | m2 | 3,200
|  | 0,90 * 2,0 * 2 | m2 | 3,600
|  | pok biurowe 0,90 * 2,0 * 2 | m2 | 3,600
|  | razem | m2 | 10,400
56 | NNRNKB 5 2702/01 | Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm |  |
|  | 15,10 + 17,92 + 10,90 | m2 | 43,920
|  | razem | m2 | 43,920
57 | KNNR 2 1401/05 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksowąbez gruntowania | m2 | 1.654,425
58 | KNR 2-17 0149/01 | Podstawy dachowe w układach kanałowych kołowe, stalowe typ B/II o średnicy 160mm | szt | 4,000
59 | KNR 2-17 0152/02 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 200mm | szt | 4,000
|  | 3. Kotłownia |  |
60 | KNR 4-01 0212/01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm |  |
|  | 3,14 * 0,3 * 0,3 * 0,15 | m3 | 0,042
|  | razem | m3 | 0,042
61 | KNR 4-01 0102/03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV |  |
|  | 3,14 * 0,3 * 0,3 * 1,0 | m3 | 0,283
|  | razem | m3 | 0,283
62 | KNR 4-01 0106/05 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic |  |
|  | 0,283 + 0,042 | m3 | 0,325
|  | razem | m3 | 0,325
63 | KNR 2-18 0508/06 | Kanały rurowe z rur betonowych o średnicy 400mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy | m | 1,000
64 | KNNR 3 0702/06 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych |  |
|  | 1,0 * 2,10 | m2 | 2,100
|  | razem | m2 | 2,100
65 | KNR-W 7-12 0304/01 | Odtłuszczanie powierzchni betonowych poziomych | m2 | 17,000
66 | KNR-W 7-12 0304/04 | Fluatowanie i neutralizacja powierzchni betonowych poziomych | m2 | 17,000
67 | KNR-W 7-12 0402/01 | Malowanie emalią chlorokauczukową chemoodporną powierzchni betonowych poziomych | m2 | 17,000
68 | KNR-W 7-12 0402/02 | Malowanie emalią chlorokauczukową chemoodporną powierzchni betonowych pionowych skośnych i cylindrycznych |  |
|  | (4,08 + 4,17) * 2 * 1,50 - (1,06 * 1,50 + 1,0 * 1,50) | m2 | 21,660
|  | razem | m2 | 21,660
69 | KNNR 2 1401/05 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania |  |
|  | pom. kotłowni (4,08 + 4,17) * 2 * 1,01 - (1,06 * 1,0 + 1,0 * 0,60) + 4,08 * 4,17 | m2 | 32,019
|  | pom. gospodarcze 23,30 + (5,74 + 4,08) * 2 * 2,51 | m2 | 72,596
|  | razem | m2 | 104,615

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Kosztorys
Roboty budowlane GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
| 1. Wejście do budynku |  |  |  |
1 | KNNR 2 1201/03 - Podkłady z ubitych materiałów sypkich | m3 | 0,612 | 0,00 |
2 | KNR 2-02 0218/01 - Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu | m3 | 1,683 | 0,00 |
3 | NNRNKB 6 2810/05 - Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm | m2 | 7,557 | 0,00 |
| 2. Budynek główny |  |  |  |
| 2.1. Rozbiórki |  |  |  |
4 | KNNR 3 0301/01 - Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 5,842 | 0,00 |
5 | KNR 4-01 0354/07 - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 | szt | 3,000 | 0,00 |
6 | KNR 4-01 0329/03 - Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 2,793 | 0,00 |
7 | KNR 4-01 0816/06 - Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 180,580 | 0,00 |
8 | KNR 4-01 0816/07 - Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki | m2 | 180,580 | 0,00 |
9 | KNR-W 2-02 1036/02 - Boazerie z listew szerokości do 12cm Rozbiórki R=0,3 | m2 | 279,992 | 0,00 |
10 | KNR-W 2-02 1036/01 - Ruszt drewniany na ściankach dla boazerii z listew drewnianych, płycin i paneli | m2 | 279,992 | 0,00 |
11 | Kalkulacja indywidualna - Rozbiórka sufitu z siatki maskującej | m2 | 132,130 | 0,00 |
12 | KNR 4-01 0818/05 - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 232,260 | 0,00 |
13 | KNR 4-01 0811/07 - Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 | 75,480 | 0,00 |
14 | NNRNKB 5 2702/01 - Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm - rozbiórka R=0,3 | m2 | 48,280 | 0,00 |
15 | KNNR-W 3 0614/05 - Rozebranie okładziny ściennej | m2 | 3,438 | 0,00 |
| 2.2. Roboty rementowo-budowlane |  |  |  |
16 | KNR 4-01 0313/04 - Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm | m | 10,000 | 0,00 |
17 | KNR 4-01 0313/03 - Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek | m3 | 0,313 | 0,00 |
18 | KNR 4-01 0304/01 - Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0,927 | 0,00 |
19 | KNR 4-01 0333/10 - Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 32,000 | 0,00 |
20 | KNR-W 2-17 0156/01 - Nawietrzaki podokienne typ Z, do otworów w murze o grubości do 1 i 1/2 cegły | szt | 32,000 | 0,00 |
21 | KNR 0-19 0929/05 - Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 | m2 | 1,650 | 0,00 |
22 | KNR 0-19 0929/05 - Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 | m2 | 7,120 | 0,00 |
23 | KNR 0-19 0929/08 - Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 | m2 | 1,680 | 0,00 |
24 | KNR 0-19 0929/09 - Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 | m2 | 18,480 | 0,00 |
25 | KNR 0-19 0929/10 - Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 | m2 | 15,445 | 0,00 |
26 | KNR 0-19 0929/11 - Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 | m2 | 9,000 | 0,00 |
27 | KNR 4-01 0354/11 - Wykucie z muru podokienników drewnianych | m | 37,950 | 0,00 |
28 | KNR 4-01 0321/01 - Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m | szt | 28,000 | 0,00 |
29 | KNR 4-01 0321/02 - Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m | szt | 4,000 | 0,00 |
30 | KNNR 3 0702/06 - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych | m2 | 14,800 | 0,00 |
31 | KNR 2-02 0120/02 - Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły | m2 | 79,372 | 0,00 |
32 | KNR 2-02 0120/01 - Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/4 cegły | m2 | 4,984 | 0,00 |
33 | KNNR 2 0901/02 - Tynki jednowarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro ręcznie na ścianach | m2 | 168,714 | 0,00 |
34 | KNR 2-02 1012/04 - Okna fabrycznie wykończone podawcze, otwierane pionowo o powierzchni do 0,80m2 | m2 | 0,640 | 0,00 |
35 | KNNR 2 1104/01 - Ościeżnice stalowe | szt | 10,000 | 0,00 |
36 | KNNR 7 0703/01 - Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7m2 - ścianki działowe typu ELTETE ( lub analogiczne ) - zagęszczony laminat wysokociśnieniowy, pokrycie HPL z okuciami i nóżkami | m2 | 16,940 | 0,00 |
37 | KNR 2-02 2006/02 - Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach | m2 | 239,675 | 0,00 |
38 | KNR K-07 0110/01 - Wykonanie tynku polimerowo-mineralnego weber TM314 (redis n) i weber TM315 (redis I) o uziarnieniu 2,0mm i fakturze baranek na przygotowanym podłożu (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) lub analogiczny | m2 | 239,675 | 0,00 |
39 | KNNR 2 1108/01 - Ruszt drewniany na ścianach ( obudowa sceny) | m2 | 7,000 | 0,00 |
40 | KNNR 2 1108/03 - Boazerie z płycin | m2 | 7,000 | 0,00 |
41 | KNNR 2 1108/05 - Dwukrotne lakierowanie boazerii | m2 | 7,000 | 0,00 |
42 | KNR 0-14 2012/03 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD | m2 | 132,120 | 0,00 |
43 | KNNR 2 1205/04 - Posadzka z deszczułek na lepiku | m2 | 132,120 | 0,00 |
44 | KNNR 2 1205/08 - Lakierowanie posadzek i parkietów | m2 | 132,120 | 0,00 |
45 | KNR 0-39 0114/01 - Ręczne gruntowanie Eurolanem TG 5 podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 lub analogiczne tecnologie | m2 | 25,190 | 0,00 |
46 | KNR 0-39 0115/01 - Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1 lub analogiczne technologie | m2 | 25,190 | 0,00 |
47 | KNNR 2 1203/02 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną o wymiarach ponad 15x15cm | m2 | 41,970 | 0,00 |
48 | KNNR 2 0803/02 - Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | m2 | 117,260 | 0,00 |
49 | KNNR 2 0802/06 - Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach | m2 | 1.654,425 | 0,00 |
50 | NNRNKB 7 1134/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub analogicznymi powierzchni poziomych | m2 | 333,390 | 0,00 |
51 | NNRNKB 7 1130/01 - Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) lub analogiczna technologia | m2 | 333,390 | 0,00 |
52 | KNNR 2 1206/02 - Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - typu Tarkett z wywinięciem cokołów 10 cm na ściany lub analogiczna technologia | m2 | 366,729 | 0,00 |
53 | KNNR 2 1206/07 - Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 366,729 | 0,00 |
54 | KNNR 2 1103/01 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne | m2 | 7,220 | 0,00 |
55 | KNNR 2 1103/02 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone | m2 | 10,400 | 0,00 |
56 | NNRNKB 5 2702/01 - Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm | m2 | 43,920 | 0,00 |
57 | KNNR 2 1401/05 - Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksowąbez gruntowania | m2 | 1.654,425 | 0,00 |
58 | KNR 2-17 0149/01 - Podstawy dachowe w układach kanałowych kołowe, stalowe typ B/II o średnicy 160mm | szt | 4,000 | 0,00 |
59 | KNR 2-17 0152/02 - Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 200mm | szt | 4,000 | 0,00 |
| 3. Kotłownia |  |  |  |
60 | KNR 4-01 0212/01 - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm | m3 | 0,042 | 0,00 |
61 | KNR 4-01 0102/03 - Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV | m3 | 0,283 | 0,00 |
62 | KNR 4-01 0106/05 - Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic | m3 | 0,325 | 0,00 |
63 | KNR 2-18 0508/06 - Kanały rurowe z rur betonowych o średnicy 400mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy | m | 1,000 | 0,00 |
64 | KNNR 3 0702/06 - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych | m2 | 2,100 | 0,00 |
65 | KNR-W 7-12 0304/01 - Odtłuszczanie powierzchni betonowych poziomych | m2 | 17,000 | 0,00 |
66 | KNR-W 7-12 0304/04 - Fluatowanie i neutralizacja powierzchni betonowych poziomych | m2 | 17,000 | 0,00 |
67 | KNR-W 7-12 0402/01 - Malowanie emalią chlorokauczukową chemoodporną powierzchni betonowych poziomych | m2 | 17,000 | 0,00 |
68 | KNR-W 7-12 0402/02 - Malowanie emalią chlorokauczukową chemoodporną powierzchni betonowych pionowych skośnych i cylindrycznych | m2 | 21,660 | 0,00 |
69 | KNNR 2 1401/05 - Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania | m2 | 104,615 | 0,00 |
| Razem |  |  |  | 0,00

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Tabela elementów
Roboty budowlane GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Opis robót | Wartość
1. | Wejście do budynku |
2. | Budynek główny |
2.1. | Rozbiórki |
2.2. | Roboty rementowo-budowlane |
3. | Kotłownia |
| Razem |