| Wartość kosztorysowa | 0,00
| Słownie: PLN

Kosztorys nr 5
Obiekt | Instalacja elektryczna w budynku GOK
Budowa | 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Inwestor | Gmina Świeszyno

Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu | 0%
Koszty pośrednie | 0%
Zysk | 0%

Sporządził | Aktualizacja : mgr inż Stanisław Rogalski
Świeszyno marzec 2012 r.

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Przedmiar robót
Instalacja elektryczna w budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
|  | 1. Instalacje elektryczne |  |
1 | KNR-W 4-03 1003/06 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 10,000
2 | KNR-W 4-03 1003/11 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 10,000
3 | KNR-W 4-03 1003/16 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 10,000
4 | KNR-W 4-03 1003/21 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 10,000
5 | KNR-W 4-03 1004/11 | Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 10,000
6 | KNR-W 4-03 1001/23 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS-P29, RS37 w podłożu z cegły | m | 18,000
7 | KNR-W 4-03 1001/01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 600,000
8 | KNR-W 4-03 1012/01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 600,000
9 | KNR-W 4-03 1012/02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm | m | 18,000
10 | KNR-W 5-08 0107/03 | Układanie pod tynkiem w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, rur winidurowych o średnicy do 37mm | m | 18,000
11 | KNR-W 5-10 0114/02 | Układanie kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110kV o masie do 1,0kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 12,000
12 | KNR-W 5-10 0114/02 | Układanie kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110kV o masie do 1,0kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 6,000
13 | KNR-W 5-10 0601/13 | Obróbka na sucho kabli energetycznych pięciożyłowych o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 2,000
14 | KNR-W 5-10 0601/13 | Obróbka na sucho kabli energetycznych pięciożyłowych o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 2,000
15 | KNR-W 5-08 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 | m | 790,000
16 | KNR-W 5-08 0210/01 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 | m | 450,000
17 | KNR-W 5-08 0210/02 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 | m | 20,000
18 | KNR-W 5-08 0210/03 | Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30,0mm2 | m | 48,000
19 | KNR-W 5-08 0301/20 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej ( z mechanicznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 79,000
20 | KNR-W 5-08 0302/02 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 2,5mm2, o 3 wylotach | szt | 79,000
21 | KNR-W 5-08 0307/02 | Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, jednobiegunowych, przycisków | szt | 9,000
22 | KNR-W 5-08 0307/03 | Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, świecznikowych | szt | 16,000
23 | KNR-W 5-08 0307/04 | Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, krzyżowych, dwubiegunowych | szt | 4,000
24 | KNR-W 5-08 0309/01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych końcowych z uziemieniem, o obciążalnośc przewodów do 10A/2,5mm2 | szt | 32,000
25 | KNR-W 5-08 0309/01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych końcowych z uziemieniem, o obciążalnośc przewodów do 10A/2,5mm2 | szt | 11,000
26 | KNR-W 5-08 0309/05 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 | szt | 7,000
27 | KNR-W 5-08 0301/02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołków plastykowych w cegle | szt | 3,000
28 | KNR-W 5-08 0309/08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych, 3-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/4mm2 | szt | 3,000
29 | KNR-W 5-08 0401/08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastykowe w cegle, dla aparatu o 4-ch otworach mocujących | szt | 2,000
30 | KNR-W 5-08 0405/02 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,20m2 | szt | 1,000
31 | KNR-W 5-08 0405/03 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,30m2 | szt | 1,000
32 | KNR-W 5-08 0407/04 | Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach | szt | 1,000
33 | KNR-W 5-08 0407/04 | Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach | szt | 1,000
34 | KNR-W 5-08 0502/09 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 2 kołkach kotwiących | kpl | 111,000
35 | KNR-W 5-08 0511/05 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 2x20W z podłączeniem końcowym | kpl | 4,000
36 | KNR-W 5-08 0511/05 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 2x20W z podłączeniem końcowym | kpl | 2,000
37 | KNR-W 5-08 0511/09 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 4x20W z podłączeniem końcowym | kpl | 52,000
38 | KNR-W 5-08 0511/01 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 1x20W z podłączeniem końcowym | kpl | 14,000
39 | KNR-W 5-08 0511/01 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 1x20W z podłączeniem końcowym | kpl | 34,000
40 | KNR-W 5-08 0511/13 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 2x40W z podłączeniem końcowym | kpl | 4,000
41 | KNR-W 5-08 0504/03 | Montaż na gotowym podłożu opraw zwykłych, przykręcanych końcowych | kpl | 1,000
42 | KNR-W 5-08 0403/01 | Przykręcenie do gotowego podłoża, z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, aparatów o masie do 2,5kg o 2-ch otworach mocujących | szt | 15,000
43 | KNR-W 5-08 0602/05 | Układanie w budynkach przewodów wyrównawczych w ciągach poziomych z bednarki o przekroju do 120mm2, na wspornikach mocowanych w betonie z kuciem mechanicznym | m | 10,000
44 | KNR-W 5-08 0602/05 | Układanie w budynkach przewodów wyrównawczych w ciągach poziomych z bednarki o przekroju do 120mm2, na wspornikach mocowanych w betonie z kuciem mechanicznym | m | 15,000
45 | KNR-W 4-03 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,000
46 | KNR-W 4-03 1202/02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego | pomiar | 5,000
47 | KNR-W 4-03 1205/05 | Badania i pomiary skuteczności zerowania - pomiar pierwszy | pomiar | 53,000
48 | KNR-W 4-03 1209/01 | Próba działania wyłącznika różnicoprądowego - pierwsza | próba | 10,000
49 | KNR-W 4-03 1209/02 | Próba działania wyłącznika różnicoprądowego - za każdą następną próbę | próba | 20,000
|  | 2. Instalacje teletechniczne |  |
50 | KNR-W 4-03 1001/09 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS-P16, RS22 w podłożu z cegły | m | 16,000
51 | KNR-W 4-03 1012/01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 16,000
52 | KNR-W 5-08 0107/01 | Układanie pod tynkiem w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, rur winidurowych o średnicy do 20mm | m | 16,000
53 | KNR 5-06 0204/03 | Instalowanie panelowych wzmacniaczy o mocy do 200W, na stole-biurku | wzmacniacz | 1,000

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Kosztorys
Instalacja elektryczna w budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
| 1. Instalacje elektryczne |  |  |  |
1 | KNR-W 4-03 1003/06 - Mechaniczne przebijanie otworów o długości 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 10,000 | 0,00 |
2 | KNR-W 4-03 1003/11 - Mechaniczne przebijanie otworów o długości 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 10,000 | 0,00 |
3 | KNR-W 4-03 1003/16 - Mechaniczne przebijanie otworów o długości 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 10,000 | 0,00 |
4 | KNR-W 4-03 1003/21 - Mechaniczne przebijanie otworów o długości 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 10,000 | 0,00 |
5 | KNR-W 4-03 1004/11 - Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 10,000 | 0,00 |
6 | KNR-W 4-03 1001/23 - Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS-P29, RS37 w podłożu z cegły | m | 18,000 | 0,00 |
7 | KNR-W 4-03 1001/01 - Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 600,000 | 0,00 |
8 | KNR-W 4-03 1012/01 - Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 600,000 | 0,00 |
9 | KNR-W 4-03 1012/02 - Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm | m | 18,000 | 0,00 |
10 | KNR-W 5-08 0107/03 - Układanie pod tynkiem w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, rur winidurowych o średnicy do 37mm | m | 18,000 | 0,00 |
11 | KNR-W 5-10 0114/02 - Układanie kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110kV o masie do 1,0kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 12,000 | 0,00 |
12 | KNR-W 5-10 0114/02 - Układanie kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110kV o masie do 1,0kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 6,000 | 0,00 |
13 | KNR-W 5-10 0601/13 - Obróbka na sucho kabli energetycznych pięciożyłowych o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 2,000 | 0,00 |
14 | KNR-W 5-10 0601/13 - Obróbka na sucho kabli energetycznych pięciożyłowych o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 2,000 | 0,00 |
15 | KNR-W 5-08 0210/01 - Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 | m | 790,000 | 0,00 |
16 | KNR-W 5-08 0210/01 - Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 | m | 450,000 | 0,00 |
17 | KNR-W 5-08 0210/02 - Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 | m | 20,000 | 0,00 |
18 | KNR-W 5-08 0210/03 - Układanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podłożu różnym od betonu, przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30,0mm2 | m | 48,000 | 0,00 |
19 | KNR-W 5-08 0301/20 - Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej ( z mechanicznym wykonaniem otworów) w cegle | szt | 79,000 | 0,00 |
20 | KNR-W 5-08 0302/02 - Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 2,5mm2, o 3 wylotach | szt | 79,000 | 0,00 |
21 | KNR-W 5-08 0307/02 - Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, jednobiegunowych, przycisków | szt | 9,000 | 0,00 |
22 | KNR-W 5-08 0307/03 - Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, świecznikowych | szt | 16,000 | 0,00 |
23 | KNR-W 5-08 0307/04 - Montaż łączników podtynkowych w puszce instalacyjnej, krzyżowych, dwubiegunowych | szt | 4,000 | 0,00 |
24 | KNR-W 5-08 0309/01 - Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych końcowych z uziemieniem, o obciążalnośc przewodów do 10A/2,5mm2 | szt | 32,000 | 0,00 |
25 | KNR-W 5-08 0309/01 - Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych końcowych z uziemieniem, o obciążalnośc przewodów do 10A/2,5mm2 | szt | 11,000 | 0,00 |
26 | KNR-W 5-08 0309/05 - Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 | szt | 7,000 | 0,00 |
27 | KNR-W 5-08 0301/02 - Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołków plastykowych w cegle | szt | 3,000 | 0,00 |
28 | KNR-W 5-08 0309/08 - Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych, 3-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/4mm2 | szt | 3,000 | 0,00 |
29 | KNR-W 5-08 0401/08 - Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastykowe w cegle, dla aparatu o 4-ch otworach mocujących | szt | 2,000 | 0,00 |
30 | KNR-W 5-08 0405/02 - Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,20m2 | szt | 1,000 | 0,00 |
31 | KNR-W 5-08 0405/03 - Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,30m2 | szt | 1,000 | 0,00 |
32 | KNR-W 5-08 0407/04 - Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach | szt | 1,000 | 0,00 |
33 | KNR-W 5-08 0407/04 - Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach | szt | 1,000 | 0,00 |
34 | KNR-W 5-08 0502/09 - Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 2 kołkach kotwiących | kpl | 111,000 | 0,00 |
35 | KNR-W 5-08 0511/05 - Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 2x20W z podłączeniem końcowym | kpl | 4,000 | 0,00 |
36 | KNR-W 5-08 0511/05 - Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 2x20W z podłączeniem końcowym | kpl | 2,000 | 0,00 |
37 | KNR-W 5-08 0511/09 - Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 4x20W z podłączeniem końcowym | kpl | 52,000 | 0,00 |
38 | KNR-W 5-08 0511/01 - Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 1x20W z podłączeniem końcowym | kpl | 14,000 | 0,00 |
39 | KNR-W 5-08 0511/01 - Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 1x20W z podłączeniem końcowym | kpl | 34,000 | 0,00 |
40 | KNR-W 5-08 0511/13 - Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła swiatła do 2x40W z podłączeniem końcowym | kpl | 4,000 | 0,00 |
41 | KNR-W 5-08 0504/03 - Montaż na gotowym podłożu opraw zwykłych, przykręcanych końcowych | kpl | 1,000 | 0,00 |
42 | KNR-W 5-08 0403/01 - Przykręcenie do gotowego podłoża, z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, aparatów o masie do 2,5kg o 2-ch otworach mocujących | szt | 15,000 | 0,00 |
43 | KNR-W 5-08 0602/05 - Układanie w budynkach przewodów wyrównawczych w ciągach poziomych z bednarki o przekroju do 120mm2, na wspornikach mocowanych w betonie z kuciem mechanicznym | m | 10,000 | 0,00 |
44 | KNR-W 5-08 0602/05 - Układanie w budynkach przewodów wyrównawczych w ciągach poziomych z bednarki o przekroju do 120mm2, na wspornikach mocowanych w betonie z kuciem mechanicznym | m | 15,000 | 0,00 |
45 | KNR-W 4-03 1202/01 - Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 3,000 | 0,00 |
46 | KNR-W 4-03 1202/02 - Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego | pomiar | 5,000 | 0,00 |
47 | KNR-W 4-03 1205/05 - Badania i pomiary skuteczności zerowania - pomiar pierwszy | pomiar | 53,000 | 0,00 |
48 | KNR-W 4-03 1209/01 - Próba działania wyłącznika różnicoprądowego - pierwsza | próba | 10,000 | 0,00 |
49 | KNR-W 4-03 1209/02 - Próba działania wyłącznika różnicoprądowego - za każdą następną próbę | próba | 20,000 | 0,00 |
| 2. Instalacje teletechniczne |  |  |  |
50 | KNR-W 4-03 1001/09 - Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS-P16, RS22 w podłożu z cegły | m | 16,000 | 0,00 |
51 | KNR-W 4-03 1012/01 - Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 16,000 | 0,00 |
52 | KNR-W 5-08 0107/01 - Układanie pod tynkiem w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, rur winidurowych o średnicy do 20mm | m | 16,000 | 0,00 |
53 | KNR 5-06 0204/03 - Instalowanie panelowych wzmacniaczy o mocy do 200W, na stole-biurku | wzmacniacz | 1,000 | 0,00 |
| Razem |  |  |  | 0,00

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Tabela elementów
Instalacja elektryczna w budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Opis robót | Wartość
1. | Instalacje elektryczne |
2. | Instalacje teletechniczne |
| Razem |