| Wartość kosztorysowa | 0,00
| Słownie: PLN

Kosztorys nr 10
Obiekt | Urządzenie i zagospodarowanie terenu GOK
Budowa | 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Inwestor | Gmina Świeszyno

Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu | 0%
Koszty pośrednie | 0%
Zysk | 0%

Sporządził | Aktualizacja : mgr inż Stanisław Rogalski
Świeszyno marzec 2012 r.

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Przedmiar robót
Urządzenie i zagospodarowanie terenu GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
|  | 1. Drogi i place |  |
1 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV |  |
|  | 7,18 * 10,90 + 8,90 * 3,0 + (12,65 + 17,80) * 0,50 * 20,10 | m2 | 410,984
|  | (7,50 + 2,40) * 0,5 * 9,20 + 2,70 * 8,90 * 0,5 | m2 | 57,555
|  | 4,10 * 1,0 * 0,5 + (2,70 + 3,40) * 0,50 * 4,80 | m2 | 16,690
|  | 4,40 * 1,70 * 0,5 | m2 | 3,740
|  | 5,10 * 13,60 - 1,4 * 3,9 | m2 | 63,900
|  | razem | m2 | 552,869
2 | KNNR 6 0403/03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej |  |
|  | 5,10 + 4,40 + 23,20 + 9,60 + 6,15 + 4,40 + 14,40 + 6,80 + 5,10 + 9,20 | m | 88,350
|  | razem | m | 88,350
3 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |
|  | 16,0 + 10,20 | m | 26,200
|  | razem | m | 26,200
4 | KNR 2-31 0104/05 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie | m2 | 552,870
5 | KNR 0-11 0321/02 | Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem |  |
|  | 10,20 * 3,0 + 13,60 * 1,50 | m2 | 51,000
|  | razem | m2 | 51,000
6 | KNR 0-11 0317/02 | Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |
|  | 552,87 - 51 | m2 | 501,870
|  | razem | m2 | 501,870
|  | 2. Amfiteatr |  |
7 | KNR 2-31 0101/05 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II |  |
|  | 1,70 * 8,90 + 4,40 * 17,10 + (18,50 + 16,0) * 0,5 * 9,20 + 6,80 * 16,40 * 0,5 | m2 | 304,830
|  | 2,0 * 9,20 * 0,5 + 1,70 * 6,80 | m2 | 20,760
|  | razem | m2 | 325,590
8 | KNR 2-31 0502/05 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |
|  | 1,70 * 8,90 + 4,40 * 17,10 + (18,50 + 16,0) * 0,5 * 9,20 + 6,80 * 16,40 * 0,5 | m2 | 304,830
|  | 2,0 * 9,20 * 0,5 + 1,70 * 6,80 - 3,14 * 6,0 * 6,0 | m2 | -92,280
|  | razem | m2 | 212,550
9 | KNR 2-31 0109/03 | Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm |  |
|  | 3,14 * 6,0 * 6,0 | m2 | 113,040
|  | razem | m2 | 113,040
10 | KNR 2-02 1110/08 | Podłogi z kostki brukowej drewnianej na warstwie asfaltu |  |
|  | 3,14 * 6,0 * 6,0 | m2 | 113,040
|  | razem | m2 | 113,040
11 | KNR 2-21 0604/01 | Stopnie schodów wykonywane bez podbudowy ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z połowizn drewnianych |  |
|  | 3,60 + 2,60 + 5,0 + 5,0 | m | 16,200
|  | razem | m | 16,200
12 | KNR 2-21 0607/02 | Ławki - drewniane siedzeniowe | m | 89,000
|  | 3. Ognisko |  |
13 | Kalkulacja indywidualna | Urządzenie ogniska | kpl | 1,000
14 | KNR 2-21 0607/01 | Siedziska -podpory żelbetowe |  |
|  | 3,14 * 7,5 + 3,14 * 10,20 | m | 55,578
|  | razem | m | 55,578
15 | KNR 2-23 0501/04 | Montaż listew siedzeń drewnianych |  |
|  | 3,14 * 7,5 * 3 + 3,14 * 10,20 * 3 | m | 166,734
|  | razem | m | 166,734
|  | 4. Piwnica ziemna |  |
16 | KNNR 3 0604/02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni do 5m2 |  |
|  | 2,20 * 4,0 + 2,20 * 0,4 * 2 - 1,65 * 0,80 | m2 | 9,240
|  | razem | m2 | 9,240
17 | KNNR-W 3 0613/01 | Spoinowanie bez wykucia spoin murów z cegły |  |
|  | od góry mur 4,0 * 0,45 | m2 | 1,800
|  | razem | m2 | 1,800
18 | KNNR-W 3 1006/04 | Dwukrotne malowanie bez przetarcia, z przygotowaniem powierzchni, tynków zewnętrznych farbą emulsyjną | m2 | 9,240
19 | KNNR-W 3 1007/06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej bez względu na powierzchnię |  |
|  | 1,65 * 0,80 * 2 * 2 | m2 | 5,280
|  | razem | m2 | 5,280
|  | 5. Roboty porządkowe |  |
20 | KNR 2-01 0505/01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III |  |
|  | 82 * 36 * 0,5 | m2 | 1.476,000
|  | razem | m2 | 1.476,000
21 | KNR 2-21 0404/02 | Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie konnej bez nawożenia w gruncie kategorii III | ha | 0,150

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Kosztorys
Urządzenie i zagospodarowanie terenu GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
| 1. Drogi i place |  |  |  |
1 | KNR 2-31 0101/01 - Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 552,869 | 0,00 |
2 | KNNR 6 0403/03 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 88,350 | 0,00 |
3 | KNR 2-31 0407/05 - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 26,200 | 0,00 |
4 | KNR 2-31 0104/05 - Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie | m2 | 552,870 | 0,00 |
5 | KNR 0-11 0321/02 - Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 51,000 | 0,00 |
6 | KNR 0-11 0317/02 - Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 501,870 | 0,00 |
| 2. Amfiteatr |  |  |  |
7 | KNR 2-31 0101/05 - Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II | m2 | 325,590 | 0,00 |
8 | KNR 2-31 0502/05 - Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 212,550 | 0,00 |
9 | KNR 2-31 0109/03 - Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm | m2 | 113,040 | 0,00 |
10 | KNR 2-02 1110/08 - Podłogi z kostki brukowej drewnianej na warstwie asfaltu | m2 | 113,040 | 0,00 |
11 | KNR 2-21 0604/01 - Stopnie schodów wykonywane bez podbudowy ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z połowizn drewnianych | m | 16,200 | 0,00 |
12 | KNR 2-21 0607/02 - Ławki - drewniane siedzeniowe | m | 89,000 | 0,00 |
| 3. Ognisko |  |  |  |
13 | Kalkulacja indywidualna - Urządzenie ogniska | kpl | 1,000 | 0,00 |
14 | KNR 2-21 0607/01 - Siedziska -podpory żelbetowe | m | 55,578 | 0,00 |
15 | KNR 2-23 0501/04 - Montaż listew siedzeń drewnianych | m | 166,734 | 0,00 |
| 4. Piwnica ziemna |  |  |  |
16 | KNNR 3 0604/02 - Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni do 5m2 | m2 | 9,240 | 0,00 |
17 | KNNR-W 3 0613/01 - Spoinowanie bez wykucia spoin murów z cegły | m2 | 1,800 | 0,00 |
18 | KNNR-W 3 1006/04 - Dwukrotne malowanie bez przetarcia, z przygotowaniem powierzchni, tynków zewnętrznych farbą emulsyjną | m2 | 9,240 | 0,00 |
19 | KNNR-W 3 1007/06 - Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej bez względu na powierzchnię | m2 | 5,280 | 0,00 |
| 5. Roboty porządkowe |  |  |  |
20 | KNR 2-01 0505/01 - Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 1.476,000 | 0,00 |
21 | KNR 2-21 0404/02 - Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie konnej bez nawożenia w gruncie kategorii III | ha | 0,150 | 0,00 |
| Razem |  |  |  | 0,00

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Tabela elementów
Urządzenie i zagospodarowanie terenu GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Opis robót | Wartość
1. | Drogi i place |
2. | Amfiteatr |
3. | Ognisko |
4. | Piwnica ziemna |
5. | Roboty porządkowe |
| Razem |