**Specyfikacja wyposażenia:**

1. **Donice:**

* beton architektoniczny, do użytku zewnętrznego (z otworami drenażowymi), mrozoodporna, ocieplona, podwójnie zbrojona, impregnowana,
* **powierzchnia porowata i nierównomierna**, natomiast nie absorbuje zanieczyszczeń oraz wilgoci,
* waga ok. 140 kg,
* długość: 70 cm,
* głębokość: 40 cm,
* wysokość: 60 cm,
* grubość ścian: 5 cm,
* kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

1. **Ławka przy palenisku**

* ławka półokrągła, łuk ¼ koła o średnicy 3 metry,
* na stalowych, ocynkowanych nogach, pomalowanych kolorem po uzgodnieniu z Zamawiającym,
* bez oparcia, bez łokietników,
* deska impregnowana, grubość 4 cm, lakierowana w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,
* z montażem do podłoża,
* drewno malowane podkładem i lazurą ochronną do drewna,
* wysokość całkowita 45 cm,
* głębokość siedziska 40 cm,
* wysokość siedziska 45 cm,



Rys. poglądowy

1. **Stoły piknikowe z ławkami**

Ławka:

* długości siedziska 200 cm,
* głębokość siedziska ok. 43 cm,
* wysokość siedziska ok. 46 cm,
* grubość deski 4,5 cm,
* z oparciem,
* bez łokietników
* na metalowych nogach, konstrukcja stalowa, wykonana z kształtownika 80 x 40 mm,
* stelaż malowany proszkowo, w kolorze po uzgodnieniu z Zamawiającym

Rys. poglądowy

Stół:

* długość desek 200 cm,
* wysokość stołu ok. 75 cm,
* głębokość stołu 60 cm,
* wymiary deski ok. 45 x 95 mm,
* konstrukcja stalowa, wykonana z kształtownika 80 x 40 mm,
* stelaż malowany proszkowo na kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, ocynkowany.

**** Rys. poglądowy