| Wartość kosztorysowa | 0,00
| Podatek VAT 0% | 0,00
| Cena kosztorysowa | 0,00
| Słownie: PLN

Kosztorys nr 2
Obiekt | Instalacja gazowa wewnętrzna budynku GOK
Budowa | 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Inwestor | Gmina Świeszyno

Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu | 0%
Koszty pośrednie | 0%
Zysk | 0%

Sporządził | Aktualizacja : mgr inż Stanisław Rogalski
Świeszyno marzec 2012 r.

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Przedmiar robót
Instalacja gazowa wewnętrzna budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
|  | 1. Instalacja gazowa |  |
1 | KNNR 4 0304/01 | Rurociągi stalowe o średnicy 15mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |
|  | 3,85 + 4,30 + 1,10 + 3,20 | m | 12,450
|  | razem | m | 12,450
2 | KNNR 4 0304/04 | Rurociągi stalowe o średnicy 32mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 0,500
3 | KNNR 4 0304/05 | Rurociągi stalowe o średnicy 40mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |
|  | 0,6 + 0,7 + 6,0 | m | 7,300
|  | razem | m | 7,300
4 | KNNR 2 1404/04 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50mm |  |
|  | 12,45 + 0,50 + 7,30 | m | 20,250
|  | razem | m | 20,250
5 | KNR 2-19 0216/01 | Przejście przez ściany murowane o grubości 1 cegły dla przyłącza gazowego o średnicy nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 80mm | przejście | 3,000
6 | KNR 2-19 0216/05 | Przejście przez ściany murowane o grubości 2 cegieł dla przyłącza gazowego o średnicy nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 80mm | przejście | 1,000
7 | KNNR 4 0308/04 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 40mm | kpl | 1,000
8 | KNNR 4 0314/09 | Kuchnia gazowa z piekarnikiem o połączeniu złączem elastycznym | szt | 1,000
9 | KNNR 4 0313/01 | Zawory kulowe gazowe o średnicy 15mm o połączeniach spawanych | szt | 1,000
10 | KNNR 4 0313/05 | Zawory kulowe gazowe o średnicy 40mm o połączeniach spawanych | szt | 1,000
11 | KNNR 4 0313/05 | Reduktor gazu ALSI FE 10 (lub analogiczny) | szt | 1,000
12 | Kalkulacja indywidualna | Mantaż gazomierza G10 | szt | 1,000
13 | Kalkulacja indywidualna | KNR AL-01 0206/06 Montaż czujki specjalnej - wykrywania gazu. | szt | 2,000
14 | Kalkulacja indywidualna | KNR AL-01 0108/04 Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego | szt | 1,000
15 | KNNR 5 0404/07 | Obudowy tablicy o powierzchni do 0,5m2 - szafka gazowa | szt | 1,000
16 | KNNR 4 0307/01 | Próba instalacji gazowej za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych | lokali | 1,000

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Kosztorys
Instalacja gazowa wewnętrzna budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
| 1. Instalacja gazowa |  |  |  |
1 | KNNR 4 0304/01 - Rurociągi stalowe o średnicy 15mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 12,450 | 0,00 |
2 | KNNR 4 0304/04 - Rurociągi stalowe o średnicy 32mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 0,500 | 0,00 |
3 | KNNR 4 0304/05 - Rurociągi stalowe o średnicy 40mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 7,300 | 0,00 |
4 | KNNR 2 1404/04 - Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50mm | m | 20,250 | 0,00 |
5 | KNR 2-19 0216/01 - Przejście przez ściany murowane o grubości 1 cegły dla przyłącza gazowego o średnicy nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 80mm | przejście | 3,000 | 0,00 |
6 | KNR 2-19 0216/05 - Przejście przez ściany murowane o grubości 2 cegieł dla przyłącza gazowego o średnicy nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 80mm | przejście | 1,000 | 0,00 |
7 | KNNR 4 0308/04 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 40mm | kpl | 1,000 | 0,00 |
8 | KNNR 4 0314/09 - Kuchnia gazowa z piekarnikiem o połączeniu złączem elastycznym | szt | 1,000 | 0,00 |
9 | KNNR 4 0313/01 - Zawory kulowe gazowe o średnicy 15mm o połączeniach spawanych | szt | 1,000 | 0,00 |
10 | KNNR 4 0313/05 - Zawory kulowe gazowe o średnicy 40mm o połączeniach spawanych | szt | 1,000 | 0,00 |
11 | KNNR 4 0313/05 - Reduktor gazu ALSI FE 10 (lub analogiczny) | szt | 1,000 | 0,00 |
12 | Kalkulacja indywidualna - Mantaż gazomierza G10 | szt | 1,000 | 0,00 |
13 | Kalkulacja indywidualna - KNR AL-01 0206/06 Montaż czujki specjalnej - wykrywania gazu. | szt | 2,000 | 0,00 |
14 | Kalkulacja indywidualna - KNR AL-01 0108/04 Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego | szt | 1,000 | 0,00 |
15 | KNNR 5 0404/07 - Obudowy tablicy o powierzchni do 0,5m2 - szafka gazowa | szt | 1,000 | 0,00 |
16 | KNNR 4 0307/01 - Próba instalacji gazowej za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych | lokali | 1,000 | 0,00 |
| Razem |  |  |  | 0,00
| Podatek VAT 0% |  |  |  | 0,00
| Ogółem kosztorys |  |  |  | 0,00

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Tabela elementów
Instalacja gazowa wewnętrzna budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Opis robót | Wartość
1. | Instalacja gazowa |
| Razem |
| Podatek VAT 0% |
| Ogółem kosztorys |