| Wartość kosztorysowa | 0,00
| Słownie: PLN

Kosztorys nr 3
Obiekt | Kotłownia w budynku GOK
Budowa | 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Inwestor | Gmina Świeszyno

Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu | 0%
Koszty pośrednie | 0%
Zysk | 0%

Sporządził | Aktualizacja : mgr inż Stanisław Rogalski
Świeszyno marzec 2012 r.

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Przedmiar robót
Kotłownia w budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
|  | 1. Kotłownia |  |
1 | KNNR 4 0521/01 | Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 15mm dla ciśnień 1,6MPa | szt | 1,000
2 | KNNR 4 0521/02 | Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 20mm dla ciśnień 1,6MPa | szt | 2,000
3 | KNNR 4 0521/04 | Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 32mm dla ciśnień 1,6MPa | szt | 3,000
4 | KNNR 4 0524/04 | Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o średnicy nominalnej 32mm dla ciśnień 0,6MPa | szt | 1,000
5 | KNR 7-07 0101/01 | Pompy ładowania podgrzewacza Wibo RS/6-3 lub analogiczna | kpl | 1,000
6 | KNR 7-07 0102/01 | Pompa obiegu grzewczego Wilo RS/7-3 lub analogiczna | kpl | 1,000
7 | KNR 7-07 0101/01 | Pompa cyrkulacyjna Wilo RS/4-3 lub analogiczna | kpl | 1,000
8 | KNNR 4 0531/01 | Montaż w gotowej tulei termometru | szt | 1,000
9 | KNNR 4 0511/01 | Mieszacz 3 - drogowy , | szt | 1,000
10 | KNNR 4 0125/01 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy | kpl | 1,000
11 | KNNR 4 0141/01 | Zasobnik ciepłej wody Vitocell - V 100 typ CVA 160 1 lub analogiczny | kpl | 1,000
12 | KNNR 4 0141/01 | Odbiornik KM-BUS Vitotrol 300 lub analogiczny | kpl | 1,000
13 | KNNR 4 0527/04 | Filtr wody | szt | 1,000
14 | KNNR 4 0511/01 | Naczynie wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o poj. całkowitej 25 dm3 | szt | 1,000
15 | KNNR 4 2210/01 | Czujnik temperatury wewn i zewn STS lub analogiczny | szt | 1,000
16 | KNNR 4 2210/01 | Czujnik temperatury wewn i zewn ATS lub analogiczny | szt | 2,000
17 | KNNR 4 0531/01 | Czujnik temperatury na zailaniu VTS lub analogiczny | szt | 1,000
18 | KNNR 4 0514/02 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 62mm | m | 0,600
19 | KNNR 4 0531/01 | Ogranicznik ciśnienia wody max i min. | szt | 2,000
20 | KNNR 4 0531/01 | Ogranicznik temperatury max. STB lub analogiczny | szt | 1,000
21 | KNNR 4 0512/01 | System powietrzno spalinowy typ SPS lub analogiczny | kpl | 1,000
22 | KNNR 4 0515/01 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm łączone przez spawanie | m | 5,000
23 | KNNR 4 0515/02 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm łączone przez spawanie |  |
|  | 12,0 + 7,40 | m | 19,400
|  | razem | m | 19,400
24 | KNNR 4 0515/04 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32mm łączone przez spawanie | m | 18,000
25 | KNNR 4 0529/02 | Uruchomienie kotłowni c.o. przez dwie osoby obsługi | kotłownia | 1,000
|  | 2. Kocioł gazowy |  |
26 | KNNR 4 0503/01 | Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50kW - kocioł o nominalnej mocy grzewczej 44.6 kW | kocioł | 1,000

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Kosztorys
Kotłownia w budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
| 1. Kotłownia |  |  |  |
1 | KNNR 4 0521/01 - Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 15mm dla ciśnień 1,6MPa | szt | 1,000 | 0,00 |
2 | KNNR 4 0521/02 - Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 20mm dla ciśnień 1,6MPa | szt | 2,000 | 0,00 |
3 | KNNR 4 0521/04 - Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 32mm dla ciśnień 1,6MPa | szt | 3,000 | 0,00 |
4 | KNNR 4 0524/04 - Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o średnicy nominalnej 32mm dla ciśnień 0,6MPa | szt | 1,000 | 0,00 |
5 | KNR 7-07 0101/01 - Pompy ładowania podgrzewacza Wibo RS/6-3 lub analogiczna | kpl | 1,000 | 0,00 |
6 | KNR 7-07 0102/01 - Pompa obiegu grzewczego Wilo RS/7-3 lub analogiczna | kpl | 1,000 | 0,00 |
7 | KNR 7-07 0101/01 - Pompa cyrkulacyjna Wilo RS/4-3 lub analogiczna | kpl | 1,000 | 0,00 |
8 | KNNR 4 0531/01 - Montaż w gotowej tulei termometru | szt | 1,000 | 0,00 |
9 | KNNR 4 0511/01 - Mieszacz 3 - drogowy , | szt | 1,000 | 0,00 |
10 | KNNR 4 0125/01 - Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy | kpl | 1,000 | 0,00 |
11 | KNNR 4 0141/01 - Zasobnik ciepłej wody Vitocell - V 100 typ CVA 160 1 lub analogiczny | kpl | 1,000 | 0,00 |
12 | KNNR 4 0141/01 - Odbiornik KM-BUS Vitotrol 300 lub analogiczny | kpl | 1,000 | 0,00 |
13 | KNNR 4 0527/04 - Filtr wody | szt | 1,000 | 0,00 |
14 | KNNR 4 0511/01 - Naczynie wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o poj. całkowitej 25 dm3 | szt | 1,000 | 0,00 |
15 | KNNR 4 2210/01 - Czujnik temperatury wewn i zewn STS lub analogiczny | szt | 1,000 | 0,00 |
16 | KNNR 4 2210/01 - Czujnik temperatury wewn i zewn ATS lub analogiczny | szt | 2,000 | 0,00 |
17 | KNNR 4 0531/01 - Czujnik temperatury na zailaniu VTS lub analogiczny | szt | 1,000 | 0,00 |
18 | KNNR 4 0514/02 - Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 62mm | m | 0,600 | 0,00 |
19 | KNNR 4 0531/01 - Ogranicznik ciśnienia wody max i min. | szt | 2,000 | 0,00 |
20 | KNNR 4 0531/01 - Ogranicznik temperatury max. STB lub analogiczny | szt | 1,000 | 0,00 |
21 | KNNR 4 0512/01 - System powietrzno spalinowy typ SPS lub analogiczny | kpl | 1,000 | 0,00 |
22 | KNNR 4 0515/01 - Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm łączone przez spawanie | m | 5,000 | 0,00 |
23 | KNNR 4 0515/02 - Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm łączone przez spawanie | m | 19,400 | 0,00 |
24 | KNNR 4 0515/04 - Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32mm łączone przez spawanie | m | 18,000 | 0,00 |
25 | KNNR 4 0529/02 - Uruchomienie kotłowni c.o. przez dwie osoby obsługi | kotłownia | 1,000 | 0,00 |
| 2. Kocioł gazowy |  |  |  |
26 | KNNR 4 0503/01 - Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50kW - kocioł o nominalnej mocy grzewczej 44.6 kW | kocioł | 1,000 | 0,00 |
| Razem |  |  |  | 0,00

Rodos 6.8.23.2 [4327],
Tabela elementów
Kotłownia w budynku GOK - 76-024 Świeszyno 36 dz. 871/3 ( powstała z dz. nr 306/2)
Nr | Opis robót | Wartość
1. | Kotłownia |
2. | Kocioł gazowy |
| Razem |